{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":462,"n_cols":6,"rows_kept":462,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 高 中 化 学"]
["编号","名    称","技术规范及要求","执行标准代号","分类与代码","备注"]
[null,"通用（略）\n计算机（略）"]
["02","一般"]
["02001","钢制黑板","1．尺寸及要求:不小于900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；\n2．钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固； \n3．无镜面反光，色泽均匀；\n4．允许用绿白两用黑板代替；\n5．使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦拭无明显遗留粉笔痕迹。\n",null,"W40002"]
["02002","打孔器","1． 产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2.8mm碳素钢丝制成；\n2． 空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；\n3． 空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。\n",null,"J02011"]
["02003","打孔夹板","1．产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成；\n2．产品长不小于175 mm，宽不小于40 mm；\n3．上下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好；\n4．上夹板应备有直径为6 mm，8 mm，10 mm，12 mm直穿孔4个；\n5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动，紧固螺钉长度不小于80 mm，上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位；\n6．上夹板、下夹板厚度不小于11 mm，夹板应有足够的强度，正常情况下使用不变形，不断裂。\n",null,"J02021"]
["02004","打孔器刮刀","1．产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成，刀体长度不小于80 mm；\n2．刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口；\n3．刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度，刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象，刀体与刀柄连接牢固；\n4．手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适；\n5．刀片与刀架配合灵活，便于装拆。   \n",null,"J02020"]
["02005","手摇钻孔器","1．可以完成对橡胶塞，软木塞的钻孔，钻孔直径分别为7 mm、9 mm、11 mm、13 mm，最大钻孔深度35 mm；\n2．产品主要由架体、手轮、钻杆及钻管组成；\n3．钻杆材料为45﹟钢，表面镀锌或发蓝处理，钻杆与架体底座垂直度误差2mm。 \n",null,"J02010"]
["02006","电动钻孔器","1．手提箱装手提式电动钻孔机，内装可充电锂电池（容量大于1．5AH）供电，转速0～550/分钟，钻轧头可装夹1～10 mm钻头，配有专用卡具，也可装夹四种不同直径的打孔器，可对不同规格橡胶塞打孔；\n2．附有各种钻头，打孔器和随机工具。\n",null,"J02010","可替代02005"]
["02020","仪器车","1． 规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm； \n2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；\n3． 采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm； \n4． 车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； \n5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm ，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。\n6．车轮能制动。\n",null,"Z19001"]
["02070","电动离心机","电动式，离心机转速0r/min～3000r/min，容量10ml×6，离心力（×g）：1430，定时范围：无定时或0～60min（或常开）；电流：交流220V 50Hz。","YY/T 0657～2008","J35033","可替代02071"]
["02071","离心沉淀器","手摇式，供中学实验室作离心沉淀用。仪器通过螺栓与桌面固定，由旋转盘、支杆及试管放置架等构成。旋转盘应采用全铸铁材质，外框采用优质塑料。转轴、支杆及试管放置架均应采用铁质金属表层电镀。旋转盘直径不小于Φ75mm；塑料试管4个。\n",null,"J02009"]
["02073","磁力加热搅拌器","1．产品由机壳、加热盘、搅拌棒、立柱等组成。与1000 ml、500 ml烧杯配套使用。配二粒条形搅拌籽（玻璃封装）。使用电源： AC 220 V±22 V  50 Hz 。消耗功率： 300 W±25 W；\n2．电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min ；\n3．加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300 ℃ ；\n4．磁钢的磁感应强度 ：不小于100 mT；\n5．搅拌时噪声不大于55 dB（A）。\n",null,"J30004"]
["02075","酒精喷灯","1．座式，用黄铜制成，密闭无渗漏，温度可达800℃～1000 ℃以上，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，重量不低于250 g；\n2．由壸体、预燃盘、壸嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成；\n3．壸体装酒精容积不小于300 mL；                                                                                                                     \n4．空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置；\n5．火苗调节杆柄在调节火苗时不应变形，调节手轮不得因工作时焦熔。\n",null,"J02703"]
["02077","电加热器","1．工作电源： AC 220 V  50 Hz；\n2．额定功率： 1000 W；\n3．密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330 ℃～ 400 ℃；\n4．外型尺寸： 190 mm×190 mm×60 mm。\n","GB 4706．22","J02708"]
["02081","蒸馏水器","1．实验室设备，整体采用全不锈钢金属材质，用于生产蒸馏水，制出的蒸馏水应符合《中国药典》二部的要求；\n2．整体结构由蒸发锅、冷凝器、加热部分等组成，蒸发锅采用优质不锈钢薄板，经过滚动、延伸与先进的焊接方法加工而成，冷凝器采用不锈钢薄板和薄管制成，加热部分由侵入式电热管组成，用紫铜作护套，经表面处理；\n3．出水量：不小于5 升/小时。工作电压：AC：220 V/380 V  50 Hz   功耗：4.5 kW。\n","YY/T 0280～1995","J30021"]
["02083","列管式烘干器","1．工作电压：220 V±10%；                                                                                                                                        \n2．仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体及列管由不锈钢材质制造；                                                                                                                                                                                 3．发热功率：不小于200 W；                                                                                                                                      \n4．干燥气流温度：50～60 ℃；                                                                                                                                 \n5．整机噪声：≤50 dB；                                                                                                                                               \n6．热源分布均匀，噪声低，操作方便，干燥后器具不留任何水渍。\n",null,"J30019"]
["02084","烘干箱","1．要求具有高效热风循环与水平垂直相结合，精度高，温差低，烘干效果可调节。加热系统采用远红外加热技术；\n2．尺寸不小于 300mm×300mm×340mm，额定功率不小于500W，控温范围：室温～200℃   二次温差：≤8.0℃，温度波动允差：±0.5℃，对地漏电流：≤0.5mA，温度均匀允差：±1．0℃，工作电源：220V/50Hz。\n",null,"J02707","可替代02083"]
["02086","电冰箱","1．智能双循环制冷系统，冷藏、冷冻独立温控 ；\n2．可拆换门封条设计，具备优良密封性能，减少能耗，顶灯照明，节省空间 ；\n3．钢化玻璃，安全防溢，透明抽屉，轻松制冰；\n4．容积：≥150L， 耗电量：0.51Kwh/24h，执行GB/T8059．2标准。\n","GB/T 8059．2"]
["02094","水浴锅","中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热。结构为紫铜制品，均冲压成形，其规格为Φ140mm×85mm。容积为120ml，盖由从小到大的五层圈组成。\n",null,"J30014"]
["02100","保温漏斗","保温漏斗整体用约0.5mm厚的黄铜皮制成，分漏斗体、漏斗颈、加热头三部分。",null,"J30015"]
["02102","注射器","一次性无菌注射器，5mL。","GB 15810","J86292"]
["02102","注射器","一次性无菌注射器，50mL。","GB 15810","J86292"]
["02102","注射器","100mL",null,"J86292"]
["02121","塑料洗瓶","250mL，密封性好，不漏气。",null,"J30834"]
["02122","试剂瓶托盘","1．ABS工程塑料制品，外形尺寸不小于330×270×70 mm；                                                                                  \n2．托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；                                                                                                              \n3．托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求；\n4．盘体左右两边各有8个大小不一的插孔，用于放置试管及玻棒等物品；\n5．盘体左右外侧各有一个突出的托盘把手，方便提拿。\n"]
["02123","实验用品提篮","ABS工程塑料制品，可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉，外形尺寸不小于450mm×270mm×180mm，四周及底面有加强筋。\n"]
["02124","塑料水槽","1．水槽里口尺寸：250mm×180mm×100 mm，壁厚≥2 mm，上下梯度≤3 mm，四周圆角R≤5 mm。附集气架，上面可排列两个125 mL的集气瓶，集气瓶与槽底的距离为25～30 mm；   \n2．槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤ 2mm；集气架在水槽上要安装方便、牢靠。  \n3．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40 ℃）； \n4．水槽及集气架应能在高度1m处自由下落于水泥地面时不碎裂；     \n5．符合JY53～80《塑料水槽技术条件》的有关规定。\n","JY 53～80    "]
["02125","碘升华凝华管","密封式，用硬质玻璃经过部分抽真空。内盛有固态碘，两端密封不漏气。",null,"J30032","可自制"]
["02127","聚光小手电筒","手持式"]
["03","支架"]
["03002","方座支架","1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成； \n2． 方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm， 底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于1．5kg；\n3．大铁环内径φ90mm，柄长125mm；小铁环内径φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径φ10mm；\n4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。\n","JY/T 0393","J02302"," "]
["03005","万能夹","1．产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，每一夹叉上均粘接软木底垫；\n2．夹杆直径为φ8 mm，长150 mm，表面镀铬；\n3．夹持范围为φ5～70 mm；\n4．夹持质量不小于2 kg。\n",null,"J02335"]
["03006","三脚架","1．采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑；                                                                                                          \n2．三脚均布，高度不小于156 mm，三脚内接圆直径不小于120 mm，上支承环平整，直径不小于100 mm，三脚及支承环钢材直径不小于6 mm；                                                             \n3．三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。\n",null,"J02305"]
["03007","泥三角","1．产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成；\n2．金属丝用Φ2 mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于80  mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20 mm；\n3．石棉筒内径为Φ4  mm，外径为Φ12  mm；\n4．石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑；\n5．金属丝应作防锈处理；\n6．整体应平整、美观。\n",null,"J30840"]
["03008","试管架","1．12孔有机玻璃或木质，底座厚度≥12 mm，孔板厚度≥8 mm；\n2．木质制品所用木材需经脱脂干燥处理，表面涂有清漆，塑料制品为无毒硬质塑料制成，产品外观无明显扭曲、变形现象；                                                                                                                          \n3．上孔板与底座上面距离70±5 mm，试管柱直径Ф10±1 mm，长度为65±5 mm，底座上平面对应孔板孔，加工有同孔径的凹坑深约3 mm；\n4．试管柱与底座上平面的垂直度不大于2 mm；                                                                                                        \n5．底座上平面和上孔板面应平行、无明显偏斜，塑料底座装有配重。\n",null,"J02306"]
["03009","漏斗架","1．漏斗架由漏斗板、电镀杆及底座三部分组成；                                                                                                     \n2．漏斗板用冷板冲压成型，表面上有４个梯形孔，梯形孔表面有胶圈。电镀杆为不小于Φ10mm×350 mm金属杆，表面镀铬，一头有不小于Φ8mm×14 mm为螺纹。底座为不小于Φ125 mm圆盘铸件，中间有一不小于Φ8mm×14 mm内螺纹，底座烤漆；                                                                                       \n3．整体喷涂均匀，无漏喷和脱涂现象，表面光洁，无划痕、毛刺。电镀杆光亮，无脱镀现象，底座放置平稳。立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。\n",null,"J02307"]
["03010","滴定台","1．矩形底座（铸铁）：尺寸不小于300 mm×150 mm×18 mm，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳；\n2．立杆直径不小于12mm，长度不小于600 mm，表面镀铬；\n3．立杆与底座垂直度误差不大于3 mm。\n",null,"J02309"]
["03011","滴定夹","1．产品为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，确保滴定管夹持后与水平面垂直；\n2．各夹头上装有软质护套。",null,"J02336"]
["03012","多用滴管架","塑料制品，分两排，每排10个孔，共有20个孔，孔径φ15 mm。",null,null,"与多用滴管配套"]
["03014","移液管架","塑制"]
["03015","比色管架","6孔"]
["03016","组合式支架"]
["04","电源"]
["04003","高中学生电源","1．交流：2V～16V/3A，每2V一档；直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档，电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；\n 2．直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；\n 3．有过载显示、过载保护和复位按钮：（1） 直流稳压输出有过载保护。（2） 电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1．05～1．5倍时，电源应能过载保护。电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯。 （3） 各档输出电路短路时应能自动关断。 \n4． 连续工作时间不少于8h。 \n","JY 0361","J02402"]
["04006","高中教学电源","1．交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断； \n2．输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；\n3．交流输出： a. 各档空载电压应不大于1．05 U标＋0.3V； b. 各档满载电压应不小于0.95 U标～0.3V；\n4．直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0.1V） ；\n5．直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断；\n6．过载保护： a. 电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1．05～1．5倍时，电源应能过载保护。 b. 各档输出电路短路时应能自动关断；\n7．连续工作时间不少于8h。\n","JY 0361","J02409"]
["1","测量"]
[11,"质量"]
["11003","托盘天平","1． 最大称量100 g，分度值0.1 g；\n2． 秤量允许误差为±0.5 d（分度值）；\n3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，所有砝码均有质量标记；\n4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；\n5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；\n6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；\n7． 游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀；\n8． 游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残；\n9． 架盘天平的两个托盘应干净、完整；\n10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷；\n11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象；\n12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用；\n13．架盘天平支架左右摆动灵活；\n14．偏载准确度要求：示值误差应界于±d之间（d为最小分度值）。校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。\n","QB/T 2087～1995","J00205"]
["11003","托盘天平","1． 最大称量500g，分度值0.5 g，标尺称量0～5g；\n2． 秤量允许误差为±0.5分度值；\n3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，所有砝码均有质量标记。\n4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。\n5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。\n6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。\n7． 游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀；\n8． 游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残；\n9． 架盘天平的两个托盘应干净、完整；\n10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷；\n11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象；\n12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用；\n13．架盘天平支架左右摆动灵活；\n14．偏载准确度要求：示值误差应界于±d之间（d为最小分度值）。校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。\n","QB/T 2087～1995","J00205"]
["11010","电子天平","1．量程100g，感量0.001g，数字显示6位；\n2．以电子元件:称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成；\n3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。\n","JB/T 5374～1991","J00231"]
["11010","电子天平","量程200g，最小分度值：0.001g；线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g；校准方式：外校（配砝码）；数据输出：RS232；电源电压：220VAC；采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有8种称量单位转换，计数功能。\n","JB/T 5374～1991","J00231"]
["11010","电子天平","1．量程400g，感量0.1g；\n2．高亮度显示，读数清晰。具有计数，称重、去皮等多种功能模式。","JB/T 5374～1991","J00231"]
["11010","电子天平","200g，0.0001g","JB/T 5374～1991","J00201"]
["12","时间"]
["12003","电子停表","采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。规格为110mm×90mm×35mm，数据可精确到0.1s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能。\n","QB/T 1908～1993"]
[13,"温度"]
["13001","温度计","1．感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用；\n2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm；\n3． 测量范围：0℃～100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；\n4．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0.8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；\n5．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；\n6．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色；\n7．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象；\n8．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130～2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。\n","JJG 130～2004","J01303"]
["13001","温度计","1． 感温物质：水银； \n2． 测量范围：0℃～200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；\n3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0.8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；\n4．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；\n5．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色；\n6．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象；\n7．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130～2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。\n","JJG 130～2004","J01304"]
["13001","温度计","水银，0℃～360℃(要求同上)","JJG 130～2004","J01304"]
["13007","数字测温计","1．显示方法： 4位0.56″数码管；\n2．测量方式：积分式；\n3．测温范围：～30℃～+199.9℃；\n4．测量精度：±0.8%（量程）±2个字（末位）；\n5．分辨率： 0.1℃；\n6．电源电压：AC220V(1±10%) ；  \n7．可测量各种气体、液体等化学介质温度。可用于各类化学试验中的温度测量及其它学科中的温度测量。\n","JJG 855～2004"," "]
["15","电"]
["15008","直流电流表","1． 误差等级2．5级，量程0.6A、3A；\n2． 标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度不大于0.3mm；表面清洁平整； \n3． 指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1．6mm；\n4． 偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%； \n5． 表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳应作防静电处理； \n6． 面板与装配： （1）面板表面应光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点应清晰；刻度线条 粗细要均匀，与面板底色色差要显著；（2）表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝； （3）安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色； （4）防接触封印；当电表封好印，只要封印不破坏，就不能接触到测量机构和外壳间的附件； （5）面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位应准确；接触导电良好、可靠。\n","JY 0330","J01407"]
["15010","灵敏电流计","1．由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上；\n2．准确度等级：2.5级；±300μA，内阻：80～125Ω；2.4～3kΩ，规格：138mm×100mm×97mm。\n","JY 0330","J01409"]
["15011","多用电表","1． 本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； \n2． 准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5.0级； \n3． 电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2.5kΩ/V；\n4． 量程范围： 直流电流：0～50µA～1mA～10mA～100mA～500mA～5A； 直流电压：0～1V～2.5V～10V～50V～250V～500V～2500V； 交流电流：0～1mA～10mA～100mA～500mA～5A； 交流电压：0～1V～2.5V～10V～50V～250V～500V～2500V； 电阻：R×1、R×10、R×100、R×1k、R×10k； \n5． 阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ； \n6． 转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； \n7． 电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； \n8． 产品所附测量表笔及电池应完好有效。\n","JB/T 9283～1999","J01410"]
["15016","演示电流电压表","1．2.5级，指针式内磁结构，十四档测量量程，测量范围：DCA:～500μA～0～+500μA，0～10～100mA～1～5A；DCV：0～5～10V；ACA:0～10～100mA～1～5A；ACV:0～10～50～250V；\n2．基本误差：±2.5%；\n3．阻尼时间：≤6s；\n4．重量：1kg。\n",null,"J01402"]
["16","其它"]
["16001","密度计","1． 标准温度20℃，温度范围0～70℃；\n2． 密度范围：1.000～2.000g/cm3；\n3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。\n","GB/T 17764","J00401    "]
["16001","密度计","1． 标准温度20℃，温度范围10～70℃； \n2． 密度范围：0.700～1.000g/cm3； \n3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。\n","GB/T 17764","J00401    "]
["16003","酸度计(pH计)","1．笔式，测量范围：0.0～14.0pH；\n2．分辨率：0.1pH；\n3．精度：±0.1pH（20℃）；\n4．工作环境：0～50℃RH〈95%；\n5．校正：一点校正。\n","GB/T 11165","J01802"]
["2","专用仪器"]
["26","化学"]
["26003","原电池实验器","仪器组成：塑料槽一个、铜电极一个、锌电极一个、辅助电极二个、发光二极管一只、导线二极。塑料水槽外形规格不小于80mm×50mm×70mm，水槽内共分两格，并由1个塑料板隔起来，铜电极锌电极规格不小于85mm×18mm×1mm。\n",null,"J30018","可自制"]
["26005","贮气装置","1．利用排水集气和液体压力排气的原理可收集、贮存、排放氧气、氢气、一氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、二氧化碳、氯气等气体；\n2．制作材料应不与贮存气体发生任何反应；\n3．应用透明材料制作；\n4．进气及出气装置操作方便，整个系统密封良好，不漏气；\n5．规格外径165mm， 高度200mm， 贮气容积3000mL。\n",null," "]
["26007","高中微型化学实验箱","含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%。",null," "]
["26010","溶液导电演示器","1．产品由示教电路板、电极电线、容器、隔板等组成；\n2．示教电路板用木板或硬塑料板制成，尺寸不小于300mm×200mm×5 mm，板上安装小灯泡、导线、接线柱等电路元件；\n3．电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成，导电面积不小于10mm×20 mm；\n4．容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成矩形，中间有插放隔板的槽（视插入隔板后电解质的导电情况），容器上有安放电极的盖板。容器容量为50 mL左右；\n5．为进行比较实验，容器的数量应不少于3个；\n6．产品的电源电压为直流6V。\n",null," "]
["26011","微型溶液导电实验器","1．由线路板盒体，电池盒，电解槽组成；\n2．线路板盒体板面上部有六个发光二级管作为指示灯，下部有开关按钮；                                            \n3．盒体规格：125 mm×60 mm×35 mm；电解槽由透明圆柱形塑料制成，规格：Φ65 mm×75 mm；电极用碳棒制成，槽盖能紧密合在电解槽上。\n",null,"J30009"]
["26013","中和热测定仪","外型规格：96mm×96mm×152mm。里层为圆筒型玻璃烧杯，容积为250mL，中间层采用保温材料，外层使用塑料成型，烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计，另一个孔插搅拌棒。\n"]
["26016","化学实验废液处理装置","1．本装置有多种实验功能：酸碱废液中和、PH值测试、重金属达标处理、天然水的净化、处理前后水质检测，模拟酸雨危害、模拟酸碱性水环境、对植物生存的影响、对动物生存的影响等；\n2．包括试剂瓶、反应槽、搅拌机、水阀、过滤槽、活性炭槽;处理量，不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵，普通水要半小时，重金属水稍长时间；\n3．仪器尺寸：375×375×560mm。\n"]
["26019","气体实验微型装置","以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30m……\n"]
["26020","氢燃料电池演示器","两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm。"]
["26021","氢燃料电池实验器 ","一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表。"]
["26023","立式隔膜电解槽","1．电解槽外形采用立方体，外壳采用透明材料，可以在同一侧面上观察到内部结构和变化；                                                                        2．采用碳板阳极和金属阴极。阳极板不小于75mm×100mm×10mm。自正接线柱至碳板对角线顶端的电阻应不大于5Ω；\n3．采用透水性适宜的材料（如高丽纸等）做隔膜，隔开阳极室和阴极室；\n4．用纯净的饱和食盐水（加入酚酞溶液）做电解液，注入阴极室，透过隔膜渗入阴极室内。两室的液位差应能维持两分钟以上；\n5．各部位应能拆开，以便于清洗；各部件之间需能密封至不漏气，以保证实验进行。拆装应方便，并能在一次实验完了后，很方便的转入开始状态；\n6．全部材料都应对电解条件有足够的稳定性；\n7．工作电流为4A，工作环境温度为20℃～40℃；\n8．在正常情况下，接通电源两分钟内应在极板上观察到明显的气泡，同时阴极室内的电解液变红；五分钟内阳极室导出的氯气可使容器中不少于10ml的淀粉碘化钾溶液变色，并能在阴极室的导管上用试管收集到可供点燃检验的氢气。\n",null,"J30005"]
["26025","离子交换柱","含玻璃纤维和离子交换树脂。"]
["26027","电泳演示器","仪器外形结构由底座电源装置，带刻度的U形管、电极插座和开关等组成；主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。\n",null,"J30028","可自制"]
[26029,"丁达尔现象实验器","1．由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成；\n2．盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动；\n3．通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。\n",null,"J30030","可自制"]
[26031,"二氧化氮球","双球，内封NO2和N2O4。"]
[26033,"渗析实验器","高中化学实验中电渗析实验膜分离法实验仪器。"]
[26035,"放电反应实验仪","通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W。"]
[26040,"光化学实验演示器","能演示甲烷与氯气的反应。"]
[26041,"化学实验演示平台","带摄像头。",null,null,"与相关通用设备配合使用"]
["3","模型"]
["32","化学"]
[32001,"炼铁高炉模型","1． 产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：650mm；\n2． 模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；\n3．模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；\n4． 热风围管环绕炉腹并有多个进风管，其中有1～2个进风管示其纵剖结构；\n5．炉缸剖面示出铁口、出渣口等；\n6． 炉壁剖面示炉壳、冷却水管及耐火砖内衬等；\n7． 应正确显示高炉内混合原料、铁水、炉渣等的形态和颜色，以及炉内各部分的温度的差异，其中应以炉腹下部进风口附近的温度为最高，其它依次为炉缸、炉腰、炉身、炉喉；\n8 .产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；\n9． 各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。\n","JY 0305","M06107"]
["32003","分子结构模型","1．演示用，氢原子球直径不小于23 mm，其他原子球直径不小于30 mm；                                                       \n2．可搭出化学教材中无机物和有机物各种分子的结构式。如中学教材中的石墨、金刚石、氯化钠、烷烃、烯烃、炔烃、卤化物、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯等及大学教材中的立体异构、光学异构以及它们之间的转化。   \n",null,"M06111"]
["32003","分子结构模型"," 1．分组用，球的键角允许公差为±3°，直键的不直度不大于键长的2％；\n 2． 各种元件均应能在1.5m高度自由下落于水泥地面时不碎不裂；\n 3 .球与键的组装应松紧适度，用手将其提起时，应无变形并不得转动、松脱或滑出；\n 4． 组成任一分子结构，从不同方向观察不得有明显的歪曲、变形等角度变化；\n 5 .元件应色泽鲜明，同一套产品中每种元件颜色应均匀一致。\n",null,"M06111"]
["32004","金刚石结构模型","1．仪器可组装金刚石晶体结构，由彩色橡胶球、金属杆、底座组成，演示用；\n2．碳原子  34个， 4孔黑色球，直径不小于30mm，中短键(Φ3×3.5mm)44根；\n3．球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；\n4．教学演示效果明显。\n"]
["32005","石墨结构模型","1．仪器可组装石墨晶体结构，由5孔黑色橡胶球39只、金属杆Φ3×130mm，14根、Φ3×50mm，45根)底座组成，演示用；\n2．橡胶球直径不小于30 mm；\n3．球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；\n4．教学演示效果明显。\n"]
["32006","碳～60结构模型","1．模型由Φ30 mm的3孔黑色塑料球60个和管状塑料Φ5 mm×25 mm单键（黄色）60根和管状塑料Φ5 mm×35 mm双键（绿色）60根及透明有机底座组成，演示用；\n2．球与键的表面应光滑无划痕；\n3．键与球的结合应松紧恰当；\n4．透明有机底座板的厚度不小于3mm。\n",null,"M06312"]
["32007","氯化钠晶体结构模型","演示用，由3 mm厚的塑料底生及Φ30 mm绿色与银灰色键角构为90°的全新塑料与Φ23×60 mm的金属镀镍键组成。\n"]
["32008","碳的同素异形体结构模型","包括金刚石、石墨、碳～60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。"]
["32010","氯化铯晶体结构模型","模型组成：氯原子（8孔、绿球，球直径不小于30mm）8个、铯原子（8孔、红球，球直径不小于30mm）27个、单键1：600mm金属杆54根、单键2：50mm金属杆64根、木质底板1块。\n",null,"M06311"]
["32011","氟化钙晶体结构模型"]
["32013","二氧化碳晶体结构模型","氧原子（1孔、天蓝球）28个、碳原子（6孔、黑球）14个、球直径不小于25mm；单键1（130mm金属杆12根）；单键2（90mm金属杆24根），单键3（20mm金属杆28根）\n",null,"M06302"]
["32016","二氧化硅晶体结构模型","硅原子（2孔、白球）40个、氧原子（4孔、天蓝球）30个、球直径不小于25mm；单键80根；木质底板1块\n",null,"M06301"]
["32019","金属晶体结构模型","1. 由堆积、晶胞模型和延展性模型组成，球直径不小于30mm；\n2．面心立方堆积：Φ30红色球20个，键：30mm，27根；\n3．面心立方晶胞：Φ23红色球14个，键：130mm，12根，95mm，12根。\n",null,"M06701"]
["32024","电子云杂化轨道模型","S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz。"]
["32027","气体摩尔体积模型","拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，正方体规格为282mm×282mm×282mm，厚度为3mm的透明有机玻璃，再用专门设计的透明塑料角联结。\n",null,"M06201","可自制"]
["32031","沸腾焙烧炉模型","1．产品为沸腾焙烧炉的缩小模型，装置于底座上，外壳可局部剖开，能看清其内部结构；\n2．炉体上侧有炉气出口，下部两侧分别为加料室和出渣口，炉体外侧示水箱；\n3．空气分布板位于炉内下部，板上均匀装有若干个风帽，应正确显示风帽与分布板的结构关系。底座上另置一放大的风帽，示其内部结构；\n4．空气分布室呈倒锥形，其底部侧面有空气进口；\n5．加料室内空气分布板上部有加料口，下面有空气进口；\n6．炉壁剖面示炉壳和耐火砖内衬；\n7．模型高度的最小尺寸500mm，放大风帽的最小尺寸120mm；\n8．产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；\n9．各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。\n","JY 0302","M06101"]
["32034","硫酸接触室模型","1．产品为接触法制硫酸的接触室缩小模型，外壳可局部剖开，能看清其内部结构；\n2．接触室内上部和下部各有一层触媒，两触媒层之间为热交换器；\n3．触媒层应显示出黄色圆柱状固体颗粒，与热交换器之间应留有空隙；\n4．热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构；\n5．气体的各进、出口的位置应正确，热交换器上部的热气体出口与接触室顶部的进口之间应用导管相连； \n6．在各个适当部位用箭头标示气体的走向，箭头方向必须正确；\n7．模型高度的最小尺寸500mm，直径的最小尺寸200mm；\n8．产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；\n9．各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。\n","JY 0303","M06104"]
["32036","氨合成塔模型","1．产品为氨合成塔缩小模型，模型外形示塔体及顶盖等；\n2．外壳剖开，应能看清塔内的环状空间及塔上部的触媒室和塔下部的热交换器等结构，外壳剖面上示其壁厚；\n3．触媒室示触媒层的形态，触媒层应置于多空板上；\n4．热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构；\n5．中心管直径应不小于热交换器列管直径的两倍，中心管上端应高出触媒层；\n6．模型必须正确显示气体在塔内的流动路线，并在各个适当位置用箭头标明方向，反映前后气体的流经区域应用不同颜色加以区别；\n7．模型高度的最小尺寸800mm，直径的最小尺寸120mm；\n8．产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；\n9．各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。\n","JY 0304","M06106"]
["32040","炼钢转炉模型","1．产品为纯氧顶吹炼钢转炉缩小模型，包括炉体、氧气喷枪、排气罩等； \n2．炉体正面局部纵剖，示炉壁剖面、炉膛等结构，炉体背面上部应有出钢口；\n3．炉壁剖面示炉壳、冷却水箱和耐火砖内衬等结构；\n4．炉体高度的最小尺寸230mm；\n5．排气罩的上部应有氧气喷枪插口；\n6．氧气喷枪的长度应能满足演示吹炼时提升、下放的需要； \n7．炉体绕轴转动，并能停止在加料、吹炼和出钢过程中的位置上； \n8．产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；\n9．各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，转动部位灵活。\n","JY 0306","M06109"]
[4,"标本"]
["42","化学"]
["42001","金属矿物、金属及合金标本","1．产品由磁铁矿石、赤铁矿石、锌矿石、铝土矿石、铜矿石、钼矿石、生铁、铁合金、镀锌板、铝合金、铜合金、钼合金等组成。各类不少于5种；\n2．注塑透明塑料盒包装，每种标本样品外形尺寸不小于25mm×15mm，标本盒内固定牢靠。每种样品均有相应标志性质、特征、用途的文字简介。\n"]
["42002","原油常见馏分标本","1．不少于8种，本标本由原油、常压分馏塔、减压分馏塔组成；                                            \n2．常压分馏塔由石油气、汽油、煤油、轻柴油、重油组成。减压分馏塔由重柴油、轻滑润油、重滑润油、油渣组成；\n3．规格：长21．9cm宽15．8cm高2．2cm 不少于8种标本油应粘固在专用装饰纸上，每种标本油必须是经过省级以上地质部门鉴定的并出示鉴定报告，采用精致木盒包装。\n",null,"B82001"]
["42003","合成有机高分子材料标本","1．不少于10种，本标本由塑料、橡胶、合成纤维组成；                                                                                    \n2．塑料由：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、酚醛塑料。橡胶由：天然橡胶、合成橡胶、丁苯、顺丁、氯丁、丁腈。合成纤维由：棉纶、涤纶、晴纶、维纶、丙纶、氯纶组成；\n3．产品定位装入透明盒内，已固定，不易脱落，有相对应标识，便于观察。尺寸不小于200mm×120mm×30mm。\n",null,"B82201"]
["42004","新型无机非金属材料标本","1．氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维、普通陶瓷等；\n2．规格：长20.5cm宽12.7cm高3.6cm。\n",null,"B80501"]
["42007","复合材料标本","不少于5种"]
["5","挂图、软件及资料"]
["52","化学"]
["520","教学挂图(图片)"]
["52008","高中化学1教学挂图","1．22幅；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应有以下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
["52015","高中化学2教学挂图","1．23幅；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应有以下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
["52020","高中化学与生活教学挂图","1．3幅；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应有以下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
["52024","高中化学与技术教学挂图    ","1．3幅；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应有以下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
["52027","高中物质结构与性质教学挂图","1．4幅；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应有以下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
["52031","高中化学反应原理教学挂图","1．4幅；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应有以下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
["52035","高中有机化学基础教学挂图","1．4幅；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应有以下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
["52039","高中实验化学教学挂图","1．4幅；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应以有下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
[52041,"元素周期表","1．1幅，全开，布制，有外围电子层排布，带轴，幅面：不少于1170mm×970mm；\n2．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n3．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨； 成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n4．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n5．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n6．内包装应以有下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n",null,"G12241"]
[52041,"元素周期表"]
[52042,"化学实验室安全守则","1．1幅，带镜框；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应有以下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
[52043,"化学实验操作规范和安全要求","1．2幅；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应以有下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
[52044,"简明化学发展史挂图","1．2幅；\n2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm；\n3．印刷：四色彩色胶印；\n4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；\n5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； 文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； 全图前后墨色一致，浓淡适度，符合要求； 版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；\n6．印刷标准:符合GB7705～87《平版装潢印刷品标准》； \n7．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；\n8．内包装应以有下标明：编审单位、审查批号、出版单位。\n"]
["6","玻璃仪器"]
["60","计量"]
[60001,"量筒","1． 标称容量：10mL，量入式允差±0.1mL，量出式允差±0.1mL； \n2． 最小分度：0.2mL； \n3． 最高标线到内底最小距离：70mm； \n4． 最高标线到筒顶最小距离：25mm； \n5． 全高：135mm±10mm； \n6． 壁厚：不小于1mm； \n7．透明钠钙玻璃材质；\n8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；\n10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；\n11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1.5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；\n13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；\n14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。\n","GB/T 12804","L00001"]
[60001,"量筒","25mL","GB/T 12804","L00001"]
[60001,"量筒","1． 标称容量：50mL，量入式允差±0.25mL，量出式允差±0.25mL； \n2． 最小分度：1.0mL； \n3． 最高标线到内底最小距离：110mm； \n4． 最高标线到筒顶最小距离：30mm； \n5． 全高：195mm±10mm； \n6． 壁厚：不小于1mm； \n7．透明钠钙玻璃材质；\n8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；\n10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；\n11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1.5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；\n13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；\n14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。","GB/T 12804","L00001"]
[60001,"量筒","1． 标称容量：100mL，量入式允差±0.5mL，量出式允差±0.5mL；\n2． 最小分度：1.0mL；\n3． 最高标线到内底最小距离：150mm；\n4． 最高标线到筒顶最小距离：30mm；\n5． 全高：250mm±10mm；\n6． 壁厚：不小于1mm；\n7．透明钠钙玻璃材质；\n8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；\n10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；\n11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1.5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；\n13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；\n14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。\n","GB/T 12804","L00001"]
[60001,"量筒","1．标称容量：500 mL，量入式允差±2．5 mL，量出式允差±5．0 mL；                                                                                                \n2．最小分度：5 ml；\n3．最高标线到内底最小距离：220 mm；\n4．最高标线到筒顶最小距离：50 mm；\n5．全高：350 mm±15 mm；\n6．壁厚：不小于1．2 mm；\n7．透明钠钙玻璃材质；\n8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；\n10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；\n11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n12．所有分度线应位于与盘简轴线相垂直的平面内；量简的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线的短线的长度应为最简身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1.5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；\n13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；\n14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。","GB/T 12804","L00001"]
[60001,"量筒","1000mL","GB/T 12804","L00001"]
["60012","量杯","1． 标称容量：250mL；\n2． 最小分度：25mL；\n3． 最高标线到内底最小距离：110mm；\n4． 量入式允差±3．0mL，量出式允差±3.0mL；\n5． 全高：200mm±10mm；\n6． 壁厚：不小于1.2mm；\n7．透明钠钙玻璃材质；\n8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量杯的轴线垂直；\n9．量杯放在平台上，不应摇晃，空量杯放在15°的斜面上不应跌倒；\n10．底座可以采用玻璃制作；\n11．当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n12．所有分度线应位于与量杯轴线相垂直的平面内；量杯的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线的短线的长度应为量杯身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1.5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量杯上应形成一竖直的分度表，在具嘴量杯上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于右侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；\n13．外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；\n14．应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。\n","GB/T 12803","L00012"]
["60023","容量瓶","50mL","GB/T 12806","L00013"]
["60023","容量瓶","100mL","GB/T 12806","L00013"]
["60023","容量瓶","1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；                                                                                                                                                              2．规格：250 mL。尺寸：全高220 mm，瓶颈内径15.5±1.5 mm，瓶身外径80 mm，瓶底外径55 mm，壁厚＞0.8 mm，应力消除：在偏光仪下呈紫色；                                                                                                                                                    3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0.4 mm，平行于瓶底平面； \n4．瓶口与瓶塞密合性好。\n","GB/T 12806","L00013"]
["60023","容量瓶","1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；                                                                                                                  \n2．规格：500 mL。尺寸：全高260 mm，瓶颈内径19±2 mm，瓶身外径100 mm，瓶底外径70 mm，壁厚＞0.8 mm，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；                                                                                                                           3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0.4 mm，平行于瓶底平面；                                                                        \n4．瓶口与瓶塞密合性好。\n","GB/T 12806","L00013"]
["60023","容量瓶","1000mL","GB/T 12806","L00013"]
["60041","滴定管","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                                    2．酸式，25 mL，最小分度值0.1 mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 壁厚1.3±0.3mm；                                                          \n3．刻度标示清晰、均匀；                                                                                                                                                  \n4．管与活塞密合性好。\n","GB/T 12805","L00041"]
["60041","滴定管","酸式，50mL","GB/T 12805","L00041"]
["60041","滴定管","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                                2．碱式，25 mL，最小分度值0.1 mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 壁厚1.3±0.3mm；\n3．刻度标示清晰、均匀。\n","GB/T 12805","L00041"]
["60041","滴定管","碱式，50mL","GB/T 12805","L00041"]
["60041","滴定管","聚四氟乙烯活塞，50mL","GB/T 12805","L00041"]
["60052","移液管","1mL"]
["60052","移液管","2mL"]
["60052","移液管","5mL"]
["60052","移液管","25mL"]
[61,"加热"]
[61001,"试管","1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象；\n2．规格：试管外径Φ12 mm；试管高70 mm；壁厚0.8 mm，急冷温差＞200 ℃； \n3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；\n4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；\n5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；\n6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。\n","QB/T 2561～2002","L10101"]
[61001,"试管","1．高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；                                               \n2．规格：试管外径Φ15 mm；试管高150 mm；壁厚1 mm，急冷温差＞200 ℃；\n3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；\n4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；\n5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；\n6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。\n\n                            ","QB/T 2561～2002","L10101"]
[61001,"试管","1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象；                                          \n2．规格：试管外径Φ18 mm、试管高180 mm、壁厚1.2 mm，急冷温差＞200 ℃；\n3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；\n4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；\n5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；\n6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。\n","QB/T 2561～2002","L10101"]
[61001,"试管","1．高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；                                                  \n2．规格：试管外径Φ32 mm、试管高200 mm、壁厚1．5 mm，急冷温差＞200 ℃；\n3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；\n4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；\n5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；\n6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。\n","QB/T 2561～2002","L10101"]
[61001,"试管","1．高硼硅玻璃材质，硬质。厚薄均匀，不得有刺手现象；\n2．规格：试管外径Φ32mm、试管高200 mm、壁厚1.2 mm，急冷温差＞200 ℃；\n3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；\n4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；\n5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；\n6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。\n","QB/T 2561～2002","L10101"]
[61001,"试管","1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象；\n2．规格：试管外径Φ40mm；试管高200 mm；壁厚1.2 mm，急冷温差＞200 ℃；\n3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；\n4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；\n5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；\n6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。\n","QB/T 2561～2002","L10101"]
["61008","具支试管","1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； \n2．规格：φ18mm×180mm，急冷温差＞200 ℃；支管与试管连接处牢固、平滑；\n3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；\n4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；\n5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；\n6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。\n",null,"L10105"]
["61008","具支试管","1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； \n2．规格：试管外径Φ20 mm，试管高200 mm，壁厚1.2 mm，支管距口高30 mm，支管长35 mm，支管外径7 mm，急冷温差＞200 ℃；支管与试管连接处牢固、平滑；\n3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；\n4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；\n5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；\n6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。\n",null,"L10105"]
["61009","硬质玻璃管","1．高硼硅玻璃材质，硬质；                                                                                                                                                    2．规格：外径Φ15 mm，长150 mm；                                                                                                                          \n 3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；\n4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；\n5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；\n6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。\n"]
["61009","硬质玻璃管","1．高硼硅玻璃材质，硬质；                                                                                                                                                    2．规格：外径Φ20mm，长250 mm；                                                                                                                          \n3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；\n4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；\n5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；\n6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。\n"]
["61011","燃烧管","φ25mm×300mm"]
["61012","Y形试管"]
["61020","烧杯","1．高硼硅玻璃材质；    \n2．规格：5mL；\n3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；\n4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积；  \n5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；\n7． 放在平台上不应旋转或摇晃；\n8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。\n","GB/T 15724","L10121"]
["61020","烧杯","1．高硼硅玻璃材质；    \n2．规格：10mL；\n3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；\n4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积；  \n5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；\n7． 放在平台上不应旋转或摇晃；\n8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。\n","GB/T 15724","L10121"]
["61020","烧杯","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                         \n2．规格：25 mL。尺寸：外径34.0mm±0.5 mm，全高50.0mm±1.0 mm，壁厚≥0.7 mm，急冷温差不小于200 ℃；                                                                                                                                                                                                3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；\n4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积；  \n5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；\n7．放在平台上不应旋转或摇晃；\n8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。\n","GB/T 15724","L10121"]
["61020","烧杯","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                             \n2．规格：50 mL。尺寸：外径42.0mm±1.0 mm，全高60.0mm±2.0 mm，壁厚≥0.8 mm，急冷温差不小于200 ℃；\n 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；\n4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积；\n5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；\n7． 放在平台上不应旋转或摇晃；\n8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。\n","GB/T 15724","L10121"]
["61020","烧杯","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                      \n2．规格：100 mL。尺寸：外径50.0mm±1.0 mm，全高70.0mm±2.0 mm，壁厚≥0.9 mm，急冷温差不小于200 ℃；  \n3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；                             \n4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积； \n5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；\n7． 放在平台上不应旋转或摇晃；\n8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。\n","GB/T 15724","L10121"]
["61020","烧杯","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                     \n2．规格：250 mL。尺寸：外径70.0mm±2.0 mm，全高95.0mm±2．0 mm，壁厚≥1.1 mm，急冷温差不小于200 ℃；\n3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；  \n4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积；\n 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；\n7． 放在平台上不应旋转或摇晃；\n8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。\n","GB/T 15724","L10121"]
["61020","烧杯","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                            \n2．规格：500 mL。尺寸：外径85.0mm±2.0 mm，全高120.0mm±3.0 mm，壁厚≥1.2 mm，急冷温差不小于200 ℃；\n3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；                             \n4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积；                                                                                                                                         \n5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；\n7． 放在平台上不应旋转或摇晃；\n8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。\n","GB/T 15724","L10121"]
["61020","烧杯","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                               \n2．规格：1000 mL。尺寸：外径105.0mm±2.0 mm，全高145.0mm±3.0 mm，壁厚≥1.3 mm，急冷温差不小于200 ℃；\n3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；                            \n4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积；                                                                                                                                                      \n5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；\n7． 放在平台上不应旋转或摇晃；\n8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。\n","GB/T 15724","L10121"]
["61033","烧瓶","1．高硼硅玻璃材质；\n2．规格：平底，250 mL；尺寸：瓶身直径：88mm±2 mm；瓶底直径：44mm±1 mm；瓶颈外径：25mm±1 mm；瓶颈长88mm±3 mm；瓶身厚：不小于1．2 mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%；\n3．底部小于0.5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0.3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0.5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个；\n4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；\n5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm；\n6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；\n7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5 mm；\n8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。\n","GB/T 15725．6","L10131"]
["61033","烧瓶","圆底，短颈，厚口 250mL","GB/T 15725．6","L10131"]
["61033","烧瓶","圆底，长颈，500mL","GB/T 15725．6","L10131"]
["61033","烧瓶","1．高硼硅玻璃材质；\n2．规格：平底，250 mL；尺寸：瓶身直径：88mm±2 mm；瓶底直径：44mm±1 mm；瓶颈外径：25mm±1 mm；瓶颈长88mm±3 mm；瓶身厚：不小于1.2 mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%；\n3．底部小于0.5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0.3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0.5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个；\n4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；\n5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm；\n6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；\n7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5 mm；\n8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。\n","GB/T 15725．6","L10131"]
["61041","锥形瓶","1．高硼硅玻璃材质；\n2．规格：锥形，100 mL。尺寸：瓶底直径：60mm±1 mm；全高：103mm±3 mm；瓶身高79mm±2 mm；小底径：42mm±1 mm；瓶颈内径：22mm±1 mm；颈高：24mm±2 mm；壁厚：不小于1 mm；\n3．底部不允许有结石、节瘤存在；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n"," ","L10141"]
["61041","锥形瓶","1．高硼硅玻璃材质；\n2．规格：锥形，250ml。尺寸：瓶底直径：82mm±1 mm；瓶全高：144mm±3 mm；瓶身高110mm±2 mm；小底径：57mm±1 mm；瓶颈内径：30mm±2 mm；颈高：34mm±2 mm；壁厚：不小于1．2 mm；\n3．底部不允许有结石、节瘤存在；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n"," ","L10141"]
["61051","蒸馏烧瓶","1．高硼硅玻璃材质；\n2．是一个具支管的圆底球体形烧瓶，支管与瓶颈的角度为75°，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置；\n3．规格：250 mL。尺寸：全高：165 mm，瓶体外径：85mm±2 mm，瓶颈外径：33mm±1mm，支管外径：8 mm；壁厚：不小于0.9 mm；                                                   \n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n"," ","L10151"]
["61054","三口烧瓶","250mL","GB/T 15725．4","L10152"]
[62,"一般"]
[62001,"酒精灯","1． 透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； \n2． 规格：150 mL；尺寸：灯身高80 mm±10 mm；盖高：60 mm±3 mm；直径：灯肩82 mm±2 mm；灯底50 mm±5 mm；灯盖22 mm±2 mm；厚度：约1．5 mm；\n3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；\n4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；\n5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；\n6． 厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；\n7． 酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。\n",null,"J02701"]
[62001,"酒精灯","250mL，单头",null,"J02701"]
[62001,"酒精灯","250mL，双头",null,"J02701"]
["62002","干燥塔","250mL",null,"L20202"]
["62003","气体洗瓶","250mL",null,"L20203"]
["62004","抽滤瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                            \n2．规格：500 mL；\n3．底部不允许有结石、节瘤存在；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20204"]
[62005,"抽气管","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                    \n2．灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5 mm；                                                                                                                                                                            3．喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点；\n4．磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动；\n5．当水压在1 kg/cm2的条件下，在5分钟内，要求水银柱抽至600 mm；\n6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20205"]
["62006","干燥器","1．透明钠钙玻璃制；                                                                                                                                                \n2．规格：160 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n","GB/T 15723","L20206"]
["62007","气体发生器","1．透明钠钙玻璃制；                                                                                                                                                        \n2．规格：250 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》\n",null,"L20207"]
["62021","冷凝器","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                              \n2．规格：直形，300 mm；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n","QB/T 2109～1995","L20221"]
["62021","冷凝器","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                              \n2．规格：球形，300 mm；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n","QB/T 2109～1995","L20221"]
["62023","牛角管","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                           \n2．规格：弯形，Φ18 mm×150 mm；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20223"]
["62031","漏斗","60mm",null,"L20231"]
["62031","漏斗","1． 高硼硅玻璃材质；规格：90mm；\n2． 漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；\n3． 漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm～11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º；\n4． 口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；\n5． 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm；\n6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20231"]
["62033","安全漏斗","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                              \n2．规格：直形。漏斗口径：40 mm±2 mm；\n3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20233","长颈"]
["62033","安全漏斗","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                                       2．规格：双球，漏斗口径：40 mm±2 mm；\n3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20233","长颈"]
["62035","分液漏斗","1．高硼硅玻璃材质 ；                                                                                                                                                                  2．规格：锥(梨)形，100 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n","QB/T 2110～1995","L20235"]
["62035","分液漏斗","1．高硼硅玻璃材质 ；                                                                                                                                                                         2．规格：球形，50 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n","QB/T 2110～1995","L20235"]
["62039","布氏漏斗","1．瓷，80 mm；\n2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。",null,"L20239"]
["62071","T形管","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                                           2．规格：直径Φ7mm～8 mm，直通管长度100 mm，垂直管长度50 mm；\n3．灯工焊接牢固，口部平整烘光；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20271"]
["62072","Y形管","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                       \n2．规格：弯管长：50 mm±5 mm；支管长：50 mm±5 mm；管厚：1±0.2 mm；管径：Φ7 mm～8 mm；全高：100 mm±5 mm；\n3．弯管角度：60º±3º；\n4．灯工焊接牢固，口部平整烘光；                                                                                                     \n5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20272"]
["62074","离心管","10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。",null,"L20274"]
["62075","干燥管","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                                  2．规格：单球，150 mm；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》；\n4．符合JY0001～2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。\n",null,"L20275"]
["62075","干燥管","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                                       2．规格：U形，Φ15 mm×150 mm；\n3．U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20275"]
["62075","干燥管","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                                       2．规格：U形，Φ20 mm×200 mm；\n3．U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20275"]
["62075","干燥管","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                                       2．规格：U形，具支，Φ15 mm×150 mm；\n3．U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20275"]
["62077","比色管","25mL"]
["62079","活塞","1．高硼硅玻璃材质；                                                                                                                                                                 2．规格：直形。尺寸：活塞芯孔径2 mm，活塞芯中心径12 mm，活塞壳长30 mm，活塞接管长120 mm，活塞接管外径Φ7mm～8 mm，活塞接管厚1.2 mm；\n3．灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径；\n4．管口烘光不得有缺损块口；\n5．活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准；\n6．活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口；\n7．活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准；\n8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20279"]
["62079","活塞","T形",null,"L20279"]
["62091","圆水槽","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                        \n2．规格：Φ200 mm×100 mm；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20291"]
["62091","圆水槽","1．透明钠钙玻璃制，圆形， Φ270 mm×140 mm；\n2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。",null,"L20291"]
["62093","玻璃钟罩","1．透明钠钙玻璃制，Φ150 mm×280 mm，具上口；\n2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。",null,"L20293"]
["62095","钴玻璃片"]
[63,"容器"]
[63002,"集气瓶","1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和毛玻璃片组成；\n2．规格：125 mL；\n3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉；\n4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口；\n5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30301"]
["63002","集气瓶","1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和毛玻璃片组成；\n2．规格：250ml；\n3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉；                                                                                                                                                                 4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口；\n5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30301"]
["63002","集气瓶","1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和毛玻璃片组成；\n2．规格：500ml；\n3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉；                                                                                                                                                                 4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口；\n5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30301"]
["63005","液封除毒气集气瓶","250mL",null,"L30301"]
["63011","广口瓶","1．透明钠钙玻璃材质 ；                                                                                                                                                  \n2．规格：60 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30311"]
["63011","广口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                                         2．规格：125 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30311"]
["63011","广口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                         \n2．规格：250 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30311"]
["63011","广口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                               2．规格：500 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30311"]
["63011","广口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                             \n2．规格：棕色，60 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30311"]
["63011","广口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                            2．规格：棕色，125 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30311"]
["63011","广口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                              2．规格：棕色，250 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30311"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                       \n2．规格：60 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                                 2．规格：125 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质 ；                                                                                                                                                                2．规格：250 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                                  2．规格：规格：500 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                          \n2．规格：1000 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                      \n2．规格：3000 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质 ；                                                                                                                                                        \n2．规格：棕色，60 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                                2．规格：棕色，125 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质 ；                                                                                                                                                              2．规格：棕色，250 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质 ；                                                                                                                                    \n2．规格：棕色，500 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                      \n2．规格：棕色，1000 mL；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30321"]
["63021","细口瓶","棕色，3000mL",null,"L30321"]
["63037","下口瓶","5000mL",null,"L30333"]
["63041","滴瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                             2．规格：30 mL。滴瓶全高：66mm±5 mm，滴瓶身高：51mm±5 mm，滴瓶外径：35mm±1.5 mm，滴瓶瓶口高：12mm±2 mm，滴瓶瓶口径：17mm±2 mm，滴瓶身厚：1．5 mm，滴管全长：80mm±5 mm，滴管上部高：10mm±2 mm，滴管外径：3.5mm±0.5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2mm～5 mm；\n3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30341"]
["63041","滴瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                              2．规格：规格：60 mL。尺寸：滴瓶全高：80mm±5 mm；滴瓶身高：63mm±5 mm；滴瓶外径：42mm±1.5 mm；滴瓶瓶口高：15mm±2 mm；滴瓶瓶口径：18mm±2 mm；滴瓶身厚：2 mm；滴管全长：91mm±5 mm，滴管上部高：12mm±2 mm，滴管外径：3．5mm±0.5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2mm～5 mm；\n3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30341"]
["63041","滴瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                  \n2．规格：棕色，30 mL。尺寸：滴瓶全高：66mm±5 mm，滴瓶身高：51mm±5 mm，滴瓶外径：35mm±1.5 mm，滴瓶瓶口高：12mm±2 mm，滴瓶瓶口径：17mm±2 mm，滴瓶身厚：1.5 mm；滴管全长：80mm±5 mm，滴管上部高：10mm±2 mm，滴管外径：3.5mm±0.5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2mm～5 mm；\n3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30341"]
["63041","滴瓶","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                           \n2．规格：棕色，60 mL。尺寸：滴瓶全高：80mm±5 mm，滴瓶身高：63mm±5 mm，滴瓶外径：42mm±1．5 mm，滴瓶瓶口高：15mm±2 mm，滴瓶瓶口径：18mm±2 mm，滴瓶身厚：2 mm；滴管全长：91mm±5 mm，滴管上部高：12mm±2 mm，滴管外径：3.5mm±0.5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2mm～5 mm；\n3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；\n4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L30341"]
["63045","称量瓶","φ25mm×40mm"]
["64","材料和配套用品",null,null," "]
["64001","坩埚","瓷，30mL",null,"L20260"]
["64002","坩埚钳","1．产品用不锈钢制造。总长度为200 mm；\n2．钳子制作应光滑、平整、无缺陷；\n3．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。\n",null,"J02342"]
["64003","烧杯夹","1．产品用厚度为2 mm的不锈钢板制造，总长度为300 mm，宽度为20 mm；\n2．产品制作应光滑、平整、无缺陷；\n3．产品的夹持端为菱形，吻合应一致。\n",null,"J02343"]
["64005","镊子","1．镊子用不锈钢板材制成，镊子的宽度不小于9 mm，镊子的长度为160mm±5 mm；\n2．镊子制作应光滑、平整、无缺陷；\n3．镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。\n","YY/T 0596～2006","J02345"]
["64006","试管夹","1．产品为木制件；\n2．所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；\n3．长度不小于200 mm，宽度20 mm，厚度20 mm；\n4．试管夹闭口缝不大于1 mm，开口距不小于25 mm。闭口时两块夹片相合无明显不齐；\n5．试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；\n6．试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。\n",null,"J02346"]
["64007","水止皮管夹","1．产品用直径Φ3  mm的钢丝制成。应作防锈处理；\n2．产品制作应光滑、平整、无缺陷；                                                                                                                       \n3．产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。\n",null,"J02347"]
["64008","螺旋皮管夹","1．产品用钢材制成，应作防锈处理；\n2．产品制作应光滑、平整、无缺陷；\n3．产品的夹持范围最大应不小于20  mm，夹子的夹持应可靠，吻合好；\n4．螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。\n",null,"J02348"]
["64032","石棉网","1．产品由金属网和附在网上的石棉组成；\n2．金属网由Φ0.1 mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2 mm，金属网为边长不小于125 mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝；\n3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100 mm，厚度为3 mm左右，要求不散、不裂、不脱落；\n4．整体应平整、美观，不翘角。\n",null,"J02332"]
["64034","隔热网","环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉",null,null,"可替代石棉网 "]
["64035","二连球","由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。",null,"J30833"]
["64041","燃烧匙","1．产品由半圆面和金属丝结合制成；\n2．半圆面为铜材制造，直径Φ为25  mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；\n3．金属丝用Φ3mm的钢丝制造，长度为260  mm左右；\n4．半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。\n",null,"J30841"]
["64042","药匙","1．产品为塑料制成。两端分别为大小匙勺，全长不小于150 mm。具有一定的韧性，不易折断；                                                                                                                                                                      2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。\n",null,"J30842"]
["64051","玻璃管","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                 \n2．外径：Φ5 mm～Φ6 mm；玻管壁厚>0.8 mm；\n3．理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；\n4．应力：紫红色或扩散状淡蓝；\n5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色；\n6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。\n",null,"L20297"]
["64051","玻璃管","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                                 2．外径：Φ7mm～Φ8mm；玻管壁厚>0.8mm；\n3．理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；\n4．应力：紫红色或扩散状淡蓝色；\n5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色；\n6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。\n",null,"L20297"]
["64053","玻璃棒","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                                                2．规格：Φ3mm～Φ4mm；\n3．玻璃棒长：300mm±30mm；玻璃棒外径：3mm～4mm±0.5mm；\n4．理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；\n5．应力：在偏光仪中呈蓝色；\n6．色泽：无色透明，允许微带黄绿色；\n7．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。\n",null,"L20298"]
["64053","玻璃棒","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                    \n2．规格：Φ5 mm～Φ6 mm。尺寸：玻璃棒长：300 mm±30 mm；玻璃棒外径：5 mm～6 mm±0.5 mm；\n3．理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；\n4．应力：在偏光仪中呈蓝色；\n5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色；\n6．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。\n",null,"L20298"]
["64061","软胶塞","1．产品用天然橡胶制造，白色；\n2．每包软胶塞由0～12号的胶塞组成，要求搭配合理；\n3．产品每包重量应不少于1㎏。\n",null,"J30861"]
["64062","橡胶管","1．产品用优质天然橡胶制造；\n2．产品内径为7～8 mm，壁厚1 mm；\n3．产品每整根之重量应不少于1 ㎏；\n4．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。\n",null,"J30862"]
["64063","乳胶管","1．产品用优质乳胶制造；\n2．产品内径为5～6 mm，壁厚1 mm；\n3．产品每根之长度应不少于10米；\n4．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。\n",null,"J30863"]
["64067","洗耳球","60mL"]
["64071","试管刷","1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个；\n2．金属丝用Φ3  mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250  mm；\n3．制成的试管刷要求不散、不脱毛；\n4．整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。\n",null,"J30871"]
["64072","烧瓶刷","1．由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成；\n2．金属丝用φ2 mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度250 mm，铁丝顶端鬃毛束呈现彭形，长度65 mm，铁丝中上部鬃毛束长度30 mm，鬃毛长度不小于15 mm，要求不散，不脱毛；\n 3．铁丝尾端带有挂孔。\n",null,"J30872"]
["64074","滴定管刷","由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成"]
["64080","结晶皿","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                             \n2．规格：80 mm；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20250"]
["64081","表面皿","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                     \n2．规格：60 mm；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20251"]
["64081","表面皿","1．透明钠钙玻璃材质；                                                                                                                                      \n2．规格：100 mm；\n3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20251"]
["64086","研钵","1．瓷，60 mm；\n2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。\n",null,"L20256"]
["64086","研钵","1．瓷，90 mm；\n2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》\n",null,"L20256"]
["64088","蒸发皿","1．实验用加热仪器外径 61mm，陶瓷制造； 蒸发皿高：27mm；壁厚：2～～2.5mm； 蒸发皿容积35mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸小于或等于15mm时，极限偏差为±l；基本尺寸大于15mm且小于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3.5%计算；基本尺寸大干或等于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3%计算；\n2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；\n3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； \n4．吸水率：不大于0.3 %；\n5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm2； \n6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； \n7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；\n8．按使用温度可分为：带釉蒸发吡和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃ 。\n","QB/T 1992～1994","L20258"]
["64088","蒸发皿","1．实验用加热仪器外径 100mm，陶瓷制造，附中铁圈； 蒸发皿高：35mm；蒸发皿容积100mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸小于或等于15mm时，极限偏差为±l；基本尺寸大于15mm且小于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3.5%计算；基本尺寸大干或等于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3%计算；\n2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；\n3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； \n4．吸水率：不大于0.3 %；\n5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm2； \n6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； \n7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；\n8．按使用温度可分为：带釉蒸发吡和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃ 。\n","QB/T 1992～1994","L20258"]
["64091","反应板","1．规格：至少6穴；\n2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。",null,"J30037"]
["64092","井穴板","9孔，0.7mL×9"]
["64092","井穴板","6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞"]
["64094","塑料多用滴管","4mL"]
["64098","白金丝","φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸",null,null,"可用镍铬丝或洁净铁丝代替"]
["7","药  品"]
[70,"一般无机(一)"]
[70001,"铝(条)"]
[70001,"铝(片)",null,null,"H00001"]
[70001,"铝(箔)",null,null,"H00002"]
[70004,"锌(粒)","工业",null,"H00003"]
[70004,"锌(粒)","试剂",null,"H00003"]
[70005,"铁(还原铁粉)","试剂",null,"H00004"]
[70005,"铁(片) "]
[70005,"铁(丝)"]
["70010","铜(紫铜片)",null,null,"H00005"]
["70010","铜(丝)",null,null,"H00006"]
["70021","碘","试剂",null,"H00021"]
["70022","活性炭",null,null,"H00022"]
["70032","二氧化锰","试剂",null,"H00032"]
["70033","氧化铁","试剂",null,"H00033"]
["70034","氧化铜","工业",null,"H00034"]
["70035","氧化铝","试剂",null,"H00031"]
["70036","四氧化三铁"]
["70037","氧化亚铁"]
["70040","氯化铝","试剂",null,null,"无水氯化铝为酸性腐蚀品"]
["70041","氯化钾","试剂",null,"H00041"]
["70042","氯化钠","试剂",null,"H00042"]
["70042","氯化钠","工业",null,"H00042"]
["70044","氯化钙（无水）","工业"]
["70046","氯化镁","试剂",null,"H00046"]
["70047","氯化铁","试剂",null,"H00047"]
["70049","氯化铵","工业",null,"H00049"]
["70054","氯化亚铁","试剂"]
["70055","氯化亚锡","试剂"]
["70059","溴化钠","试剂",null,"H00062"]
["70060","溴化钾","试剂",null,"H00061"]
["70061","溴化铜","试剂"]
["70064","碘化铅","试剂"]
["70065","碘化钾","试剂",null,"H00065"]
["70067","亚硫酸钠(无水)","试剂"]
["70068","硫酸亚铁","试剂"]
["70069","硫酸亚铁铵"]
["70070","硫酸钾 ","试剂",null,"H00101"]
[70072,"硫酸钠","试剂",null,"H00102"]
["70083","硫酸铝","试剂",null,"H00083"]
["70086","硫酸铜(蓝矾、胆矾)","工业",null,"H00085"]
["70086","硫酸铜(无水)","试剂"]
["70087","硫酸铵","工业",null,"H00087"]
["70088","硫酸铝钾(明矾)","工业",null,"H00088"]
["70093","硫酸铁 ","试剂"]
["70095","硫酸锰","试剂"]
["70097","硫酸锌","试剂"]
["70099","硫化亚铁","试剂",null,"H00071"]
["71","一般无机(二)"]
["71002","碳酸钠","工业",null,"H00102"]
["71003","碳酸氢钠","工业",null,"H00103"]
["71004","大理石",null,null,"H00104"]
["71005","碳酸氢铵","工业",null,"H00105","化肥"]
["71012","硅酸钠(水玻璃)","试剂",null,"H00121"]
["71020","硝酸银","试剂",null,"H23514"]
["71023","乙酸钠","试剂"]
["71030","乙酸铅","试剂",null,"H40563"]
["71031","硫氰酸钾","试剂"]
["71035","硫代硫酸钠","试剂"]
["71039","硼酸","试剂"]
["71041","氢氧化钡","试剂",null,"H40552"]
["71042","氨水","试剂",null,"H43634"]
["71043","氧化钙(生石灰)","试剂",null,"H43635"]
["71044","氢氧化钙(熟石灰)","试剂",null,"H43637"]
["71045","碱石灰","试剂",null,"H43638"]
["72","一般有机、指示剂"]
[null,"一般有机"]
["72010","丙三醇","试剂"]
["72021","葡萄糖","试剂",null,"H10221"]
["72022","蔗糖",null,null,"H10222"]
["72023","可溶性淀粉","试剂"]
["72025","酒精",{"v":0.95,"d":"95%"},null,"H30315"]
["72027","煤油",null,null,"H30323"]
["72030","植物油","食用"]
["72028","石蜡"]
["72028","石蜡(油)"]
["72044","苯甲酸","工业"]
["72046","硬脂酸","试剂"]
["72048","硬脂酸丁酯","试剂"]
[null,"指示剂"]
[72051,"石蕊","指示剂",null,"H20251"]
[72052,"酚酞","指示剂",null,"H20252"]
[72054,"品红","染料",null,"H20254"]
["72057","甲基橙","指示剂",null,"H20253"]
[72061,"pH广范围试纸","1～14",null,"H20261"]
[72062,"蓝石蕊试纸",null,null,"H20262"]
[72063,"红石蕊试纸",null,null,"H20263"]
["72066","淀粉碘化钾试纸",null,null,"H20264"]
["72084","亚甲基蓝"]
[72091,"定性滤纸",null,null,"H20291"]
["73","易燃液体"]
[null,"低闪点易燃液体"]
["73003","汽油",null,null,"H30303"]
["73005","丙酮","试剂",null,"H30305"]
["73007","乙醛","试剂",null,"H30304"]
[null,"中闪点易燃液体"]
["73010","苯","试剂",null,"H30311","有毒"]
["73012","甲苯","试剂",null,null,"有毒"]
["73016","无水乙醇","试剂",null,"H30314"]
["73020","乙酸乙酯","试剂",null,"H30312"]
["73025","原油",null,null,"H30322"]
["74","易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品  "]
[null,"易燃固体"]
["74001","红磷"]
["74011","硫粉","工业",null,"H30361"]
["74012","镁条",null,null,"H30362"]
["74013","铝粉","工业",null,"H30363"]
[null,"自燃物品   "]
["74060","白磷"]
["74065","硫化钠","试剂",null,null," "]
[null,"遇湿易燃物品  "]
["74080","钾","试剂",null,"H34451"]
["74082","钠","试剂",null,"H34452"]
["74084","锌粉"]
["74086","碳化钙",null,null,"H34461"]
[75,"氧化剂"]
["75001","过氧化氢","试剂，30%"]
["75002","氯酸钾","工业",null,"H23502"]
["75003","高锰酸钾","试剂",null,"H23503"]
["75005","硝酸钾","试剂",null,"H23505"]
[75007,"过氧化钠","试剂",null,null,"腐蚀性"]
["75020","亚硝酸钠","试剂"]
["75025","重铬酸钾","试剂"]
["76","有毒品"]
["76001","草酸","试剂"]
["76002","氯化钡","试剂",null,"H40551"]
["76013","四氯化碳","试剂"]
["76020","溴乙烷","试剂",null,null,"易燃"]
["76030","苯酚","试剂",null,"H43651","腐蚀性"]
["77","腐蚀品"]
[null,"酸性腐蚀品"]
["77001","硝酸","试剂",null,"H43601","氧化性"]
["77003","硫酸","试剂",null,"H43603"]
["77003","硫酸","工业",null,"H43603"]
["77011","盐酸","试剂",null,"H43611"]
["77011","盐酸","工业",null,"H43611"]
["77026","乙酸","试剂，36%",null,"H43626"]
["77026","乙酸","试剂，100%",null,"H43626","易燃"]
["77030","溴","试剂",null,null,"有毒"]
[null,"碱性腐蚀品"]
["77031","氢氧化钾","试剂",null,"H43631"]
["77032","氢氧化钠","试剂",null,"H43632"]
["77032","氢氧化钠","工业",null,"H43632"]
[null,"其他腐蚀品"]
["77044","苯酚钠","试剂"]
["77052","甲醛","试剂",null,null,"有毒"]
["8","其它实验材料和工具"]
[80,"实验材料"]
[80202,"高中化学实验材料","铝片4片、锌片4片、紫铜片4片、铜丝10根、木条20条、食盐1筒、锌粒1筒、灯芯30cm、滤纸10张、实验笺30张、剪刀1把、pH试纸1本、蜡烛2支、铝箔1张、铁钉20支、镊子（不锈钢）1把、脱脂棉1袋、玻璃片2片、火柴1盒、滴管2支、玻璃管2支、玻璃棒1支、药匙3支、炭棒1根、葡萄糖1筒、蔗糖1筒，木炭、小刀、焊锡、电池、导线、电灯泡、砂纸、泡沫包装等。\n",null,"C12002"]
[80203,"电极材料 ","石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极"]
["81","工具",null,null," "]
["81002","一字螺丝刀","1．规格1 mm×5 mm×150 mm，头部尺寸：宽5 mm，厚1 mm。工作长度：150 mm；\n2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；\n3．旋杆应经镀铬防锈处理；\n4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。\n"," ","J86806"]
["81003","十字螺丝刀","1．规格#2×150 mm，头部尺寸：#2。工作长度：150 mm；                                                \n2．旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；\n3．旋杆应经镀铬防锈处理；\n4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号。\n"," ","J86806"]
["81004","尖嘴钳","1．型号规格：150 mm；\n2．采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新料环保手柄；\n3．其它技术要求应符合GB6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。\n","QB/T 2442．3","J86803"]
["81015","手锤","1．供学生敲击物体的手动工具；\n2．规格：锤体重0.44 kg；\n3．材质：45～55优质碳素结构钢；\n4．硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40；\n5．锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷；\n6．木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆；\n7．榔头装柄后不得松动摇头。\n","GB/T 13473","J86609"]
["81018","三角锉刀","250mm，带柄中齿锉刀（三角锉），采用T12特殊钢材制造，淬火处理。软胶手柄。齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净。\n","GB/T 5806","J86620"]
["81032","剪刀","1．全长不小于200 mm；\n2．产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；\n3．剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。\n","QB/T 1966～1994","J87401"]
["81051","玻璃瓶盖开启器","可开启实验室所有瓶塞瓶盖。"]
["81052","玻璃管切割器","适应于细小玻璃管（可切6.5cm以内的玻璃试管）的切割，环形刀片，手镊操作。",null,null,"可用三角锉刀代替"]
["82","安全防护用具"]
["82001","工作服","1．材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色；\n2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其它化学腐蚀的能力；\n3．产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；\n4．产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%。",null,"F99001"," "]
["82002","护目镜","1．目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度，侧面完全遮挡；\n2．镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷；\n3．镜架具有一定的强度，且佩戴舒适；\n4．其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定；\n5．配眼镜专用盒，并附擦镜布一块。\n",null,"J30041"]
["82004","防护面罩","1．产品由透明有机玻璃和帽架组成；能屏蔽和吸收放射性的α射线和低能量β射线，能防护酸、 碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。\n2．面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹；\n3．帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形；\n4．面罩与帽架的连接应牢固可靠，帽架系带应宜于调整松紧，可提供颈部和头部保护。\n",null,"J30042"]
["82005","防毒口罩","1．直接式防毒口罩；\n2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成；\n3．口罩能完全罩住口、鼻不漏气；\n4．系带可调节松紧；\n5．防毒时间不小于1小时；\n6．有关口罩的数据：a. 口罩重量：<250 g；b. 呼气阻力：<49 Pt，c. 吸气阻力：<78 Pt，d. 漏气系数：<5%，e. 有害空间：<170 cm2，f. 下方视野：>35º；\n7．口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作，有活性炭，应符合《过滤式防毒面具》的有关规定。\n",null,"J30043"]
["82006","手套","1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm；\n2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；\n3．冬季不得发硬，夏季不得粘连；\n4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。\n",null,"J30044"]
["82006","手套","一次性乳胶手套"]
["82009","洗眼器","1．主体：高密PP材质制造；                                                                                                                        \n2．阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。功能：设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压力：0.2MPa～0.6MPa）开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。软管：供水软管长度采用1．5米，PP软管，最大耐水压7Pa。\n"]
["82010","简易急救箱","急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100 g；硼酸100 g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50 g；紫药水50 mL；红药水50 mL；碘酒50 mL；3％双氧水100 mL；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。\n",null,"J30045","根据有效期及时更新"]
["82011","实验防护屏","1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造；\n2． 外形尺寸不小于650 mm×360 mm，厚度不小于5 mm；\n3．防护屏支撑牢靠，底座平稳；\n4．板面不得有划痕、裂纹等缺陷；\n5．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。\n",null,"J30046"]
["82012","易燃品储存柜","1．规格900mm×510mm×2050mm， 重量165kg；\n2．易燃品储存柜外壳体全部采用1．5mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；\n3．易燃品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实芯理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90mm×50mm×145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于易燃品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品储存柜定位；\n4．柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板一次成型的，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；\n5．柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个轴流风机；\n6．柜体应填充具有保温隔热作用的材料，（密度150㎏/m3，厚度：40mm）；\n7．柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807～2009的要求；\n8．存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求；\n9．柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小；\n10．柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。\n"]
["82013","毒害品储存柜","1．规格900mm×510mm×2050mm， 重量165kg；\n2．毒害品储存柜外壳体全部采用1．5mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；\n3．毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实芯理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90mm×50mm×145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便毒害品储存柜定位；\n4．柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板一次成型的，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；\n5．柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个轴流风机；\n6．柜体应填充具有保温隔热作用的材料，（密度150㎏/m3，厚度：40mm）；\n7．柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807～2009的要求；\n8．存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求；\n9．柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小；\n10．柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。\n"]
["83","自备材料"]
["83201","碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋、胃舒平等",{"$nulls":3},"数量、规格根据实际需要配备"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}