{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["中学体育","小学体育"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"中学体育","index":0,"n_rows":60,"n_cols":5,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 初 中 体 育"]
["编号","名称","技术规范及要求","执行标准代号","备注"]
["T02001","起跑器","1．铝合金或者冷轧钢板底座并附带橡胶层，脚踏底座距离可调、倾斜度可调、长85cm(±3cm)、宽8cm，厚度≥3mm；\n2．定位销牢固。适用塑胶场地、混合场地等。金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n"]
["T02002","接力棒","1.外形尺寸：直径φ30mm±2mm,长度为280mm～300mm；重量≥50g；\n2.铝合金材质，壁厚1.2mm,体形端直，无变形，无弯曲等缺陷；\n3.表面静电喷涂、色泽鲜艳。\n",null,"可用木质"]
[null,"联络旗","1.旗面为长方形400mm×250mm；\n2.手柄采用直径20mm的优质铝合金杆制成,有天然橡胶发泡手感,把套柔软；\n"]
[null,"终点柱","底座采用直径200mm、厚15mm的钢板制成，立柱采用20×70mm的扁方管，精焊而成，高1.4米，金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n"]
["T02003","栏架","1.钢制可升降，范围762～1067mm，跨栏架的总重量约10kg；\n2．栏板为ABS成型材料，其规格为：1100×70×20mm。金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.16-2007"]
["J01205","秒表","1.显示系统:能够计量60个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100秒，分段点时间、分段区时间和全部经过时间三排显示；\n2．最小记时值0．01秒。最大计时不少于10小时；误差不大于1/100。\n3.显示数字应清晰，不断划、不模糊、不闪烁。\n","GB/T 22778-2008"]
["T00040","跳高架、竿","立柱整体铝合金，高度2000mm,带升降，钢制底盘带轮可移动，底盘采用5mm厚钢板，一次冲压成型，底盘下有4个调节轮，横杆固定在立柱上，中心自然下垂小于20mm,金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。跳高架有足够的高度。\n","GB/T19851.17-2007"]
[null,"丈量绳","1.100m，采用拉力大缩性小的精制麻绳或优质钢丝，标识清晰；\n2.产品从开头起，每到1米处，有个长度标记，并在标记上注明该处的长度。\n"]
["T00042","木尺","材质为实木或铝合金，20mm×40mm，长2000mm，刻度字码清晰，喷涂光亮，无漏喷、划痕等缺陷，无变形，坚固耐用。\n"]
["J00011","皮尺","1．量程50米；分度值1cm；\n2．主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象；\n3．在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值； 尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强；\n4．在尺带或尺盒上应标明全长、制造厂名（或商标），数字和文字必须清晰、工整；有国家计量标志。\n","QB/T 1519-2011"]
["T10301","垒球","1．圆周长230±10mm，重量140±5g,球面材料采用PU材料缝制，内有软木心，并缠绕5g腈纶线；\n2．性能要求：1000mm高度自由落体落下，回弹高度300mm；\n3．外观质量要求:商标、图案清晰，表面进行防滑处理，无颗粒脱落。\n","GB/T19851.19-2007"]
["T10331","实心球","1．规格与材料：圆周长420～780mm，重量2000±30g，圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。\n2．性能要求：从10m高处自由落体试验后，无破裂。\n3．外观质量要求：球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。\n","GB/T19851.18-2007"]
["E00037","长绳","1.长500cm，实心天然橡胶制成；\n2.木柄表面光滑无毛刺，喷清漆。\n","GB/T19851.20-2007"]
["E00037","短绳","1.长270cm，实心天然橡胶制成；\n2.木柄表面光滑无毛刺，喷清漆。\n","GB/T19851.20-2007"]
["T05013","山羊","升降1000mm～1300mm，山羊头内用实木拼制，外包革面，尺寸：600mm×350mm×280mm。腿外管直径60mm，内管直径50mm，壁厚3mm，羊脚底椭圆面长径100mm，短径80mm，采用ABS工程塑料制成，金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05014","跳箱","1.七级跳箱总高1250mm，木柱出头高40～50mm；\n2.第一级跳箱规格1200×380×350mm，第二级至第七级每级高150mm；\n3.跳箱盖用聚乙烯发泡材料填充，侧面下宽780mm,高1250mm,侧面上宽380mm,采用25mm厚的优质红松木制成。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05017","助跑板","S型，助跳板长1200mm，宽600mm，前端高65mm，后端高220mm，上表面有柔性层和防滑层，底部有防滑防震脚垫4块 。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T60001","联合训练器","主立柱用直径89mm,臂厚≥3mm钢管制成，可组成五边形；高度2500mm,其中爬杆两根，吊环一副吊环环链拉力不低于200KG，单杠1组，肋木一组，爬网一组，金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理，器械高度3000±10mm；地上高度2500mm，地下埋500mm。\n","GB/T19851.1-2005"]
["T05030","肋木","主立柱为直径89mm、厚≥3mm的优质钢管，肋木埋入地下后尺寸：高2500mm，肋间距300mm，横杆直径32mm，使用宽度1000mm，金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.1-2005"]
["E00019","平梯","长×宽×高：4000mm×720mm×2300mm，立柱直径89mm，金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.1-2005"]
["T60016","爬绳、爬杆","地埋式，1个框架配2根绳2根杆，框架宽3m,地上高度2.3m,绳和杆长2.2米。主管、横杆采用Φ89×3㎜优质圆管；金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n\n","GB/T19851.1-2005"]
["T05001","低单杠","1.主立柱采用直径89mm，壁厚≥3mm的圆管制成；\n2.地面以上高1800mm，杠面采用弹簧钢制成；\n3.横杠直径28mm，长2000mm；金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05002","高单杠","1.主立柱采用直径89mm，壁厚≥3mm的圆管制成；\n2.地面以上高2000mm，杠面采用弹簧钢制成；横杠直径28mm，长2000mm；\n3.金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05004","低双杠","1.地埋固定式双杠高1300mm，杠面长3000mm，地埋深度为500mm；\n2.立柱采用直径76mm×3.0mm钢管，杠面采用是树脂玻璃钢，金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05004","高双杠","1.地埋固定式双杠高1500mm，杠面长3000mm，使用宽度480mm，地埋深度为500mm;\n2.立柱采用直径76mm×3.0mm钢管，杠面采用树脂玻璃钢，金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05025","体操棒","铝合金制、长900mm～1000mm,截面直径30mm，表面光滑无毛刺、缺损。","GB/T19851.2-2005"]
["T27001","剑（刀）","木制,剑长890mm，握柄长200mm。剑体与握柄连接牢固,无永久变形。"]
["T27021","棍","采用白蜡杆制作，高度1.8m,粗端直径3cm,棍体柔韧性好。"]
[null,"气筒","铝合金打气筒,长51cm。","QB/T 2182-1995"]
["T02012","发令枪","1.发令枪为金属制品，定装式发令弹；外观表面色泽应均匀，不应有明显花斑、擦伤、划痕等缺陷\n2.容弹量2发；\n3.发射方式：单发；烟雾在规定背景下，镗正前方150米清晰可见；\n4.总质量：≥260克。\n",null,"可用电子式"]
["T05022","体操垫（小）","该产品符合标准GB/T19851.2-2005的国家相关规定；200mm×600mm×50mm，表面材质为绿色帆布，色泽一致，可折叠，内部填充密度35#以上整块优质海绵。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05022","体操垫（大）","该产品符合标准GB/T19851.2-2005的国家相关规定；2000mm×1200mm×100mm，表面材质为绿色帆布，色泽一致，内部填充密度35#以上整块优质海绵。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T10031","排球架","1.配重箱式排球柱：可齿轮自动升降，移动式，高度调节范围2240-2430mm；\n2.立柱直径89mm,壁厚≥3.0mm，材质为Q235B,升降柱直径为76mm，壁厚≥3.0mm，柱体后部装有紧绳器，金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。 \n","GB/T19851.13-2007"]
["T10030","排球","圆周长650～670mm、质量230g～270g、球体表面选用优质PU材料。","GB/T22882-2008"]
["T10030","软式排球","1．球圆周长650～670mm，误差≤5mm，质量220～310g，自动恢原时间≤30s,气孔大小≤4mm；\n2．球内材料使用软质聚氨酯泡沫塑料，反弹高度600mm，冲击次数13000次。\n3．外观:球体颜色均匀，无偏色、杂色和花斑。产品标志、图案完整。表层无划痕、气泡。模具缝痕迹，接缝表面平整，无划手现象。\n","GB/T19851.6-2005"]
["T10001","中学用篮球","1．圆周长695～725mm，质量490g～560g。 球体表面选用优质PU材料，厚度为1．4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构；\n2．性能要求：充气气压为：0．048MPa，充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，达到1600mm。产品检测报告有耐压力冲击检测。\n3．外观质量要求：图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均匀0．5m视距不明显。不能有露线、球面气泡杂质。\n","GB/T22868-2008"]
["T10002","篮球架","1.室外用可拆装箱式配重；\n2.国标篮圈及篮网，篮圈距地高度2800mm～3050mm；\n3.篮板为钢化玻璃篮板，篮板尺寸：1800mm×1050mm；\n4.支柱钢管采用150×150mm的异形钢管，方钢管臂厚≥3.0mm；横梁采用100×160mm方钢管制成臂厚3.0mm，伸臂长2250mm；\n5.配重箱长1000×2000mm，箱体钢板厚≥3.0mm；\n6.篮圈采用高弹性材料，内部有钢簧，圈条为直径20mm的实心钢。篮网用锦纶绳体编织而成；\n7.篮球架金属外表，采用喷砂抛丸，静电喷涂处理。\n","GB 23176-2008"]
["T10060","足球","执行GB/T 22892-2008中少年、4#合格品球的要求。圆周615—650mm，圆周误差≤5mm，质量315—405g，球面材料采用不低于1.2mm厚的PU材料缝制。\n","GB/T22892-2008","根据学校需求可选用5#足球"]
["T10061","足球门","执行GB/T 19851.15-2007标准。球门内净基本尺寸：长×高=5500mm×2000mm；框架整体可移动，球门立杆和横梁均采用直径89×3mm优质钢管制成，撑杆采用直径42×3mm的钢管制成，金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.15-2007"]
["T10103","乒乓球拍","1、2块为1副，直握拍，正反双胶皮，鲜红色和黑色，拍面平整；光洁，拼缝严密，无凹陷，压痕。\n2、拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；\n3、胶粒分布均匀，高度0．5mm；\n4、胶合部位牢固，不开裂。\n","GB/T23115-2008"]
["T10102","乒乓球台","1．户外乒乓球台；能满足学校体育教学、训练需要；\n2．台面可采用整张台面组成或由两个半张台面组成两种类型，台面长2740mm,宽1525mm,高760mm；\n3．球台面板选用除玻璃钢、水泥、石材、金属类材料以外的适宜室外使用的材料。台面材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达20年（非人为破坏）；\n4．球台台面的颜色为蓝色、绿色，表面无光泽，台面光泽度按QB/T390a-1999之3.6进行测量；端、边线和中线涂白色，厚度不应有手感凸起感觉；\n5．球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷；\n6．采用彩虹型支腿，圆管应≥60mm;壁厚均不小于3mm，同时要求安装方便，结构稳定，与地面牢固连接；\n7．球台网及网架应采用金属制件，厚度不小于4mm，用内六角螺丝固定在球台上，结构稳定。防锈、防松、防盗、防损坏；\n8．所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防盗帽；\n9．金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","室外  GB 19272-2011"]
["T60030","拔河绳","1.拔河比赛专用，长度25±1米；直径：3.5cm；\n2.材质：多股天然环保白棕绳或麻绳胶合而成。\n3.绳要缠绕紧密结实均匀，粗细均匀，麻质细密，手感舒服。\n"]
[null,"广播体操挂图","第九套广播体操。"]
["T70060","握力器","量程：0～99.9kgf,精度：±0.3kgf,分辨率：0.1kgf测试前臂及手部肌肉的力量，反映上肢肌肉力量的发展水平,手柄可根据手的大小进行调整，耐久性好,精度高，可自动清零。\n","GB/T19851.12-2007"]
["T10201","毽球","优质羽毛，橡胶底、橡胶盖。水波纹纸垫夹层。高13cm,底座宽4cm。","GB/T19851.21-2007"]
["T10133","羽毛球网架","铸铁移动式，底座外形尺寸：600×430×100mm，柱高1550mm，￠42钢管，壁厚不低于3mm,底座重量每只≥50公斤，底座平稳无晃动。配羽毛球网和钢线1副。金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.13-2007"]
["T00036","跳高海绵包","外层用精细帆布，内胆高密度聚胺脂发泡材料，长3000mm,宽2000mm,厚≥300mm。"]
["T00060","铅球","1．铅球应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料浇铸成形；\n2．各铅球规格：\n重量 3-3.005kg，直径90-100mm；\n重量 4-4.005kg，直径95—110mm；\n重量 5-5.005kg，直径100—120mm；\n重量,6-6.005kg，直径105—125mm；\n3．表面应用电镀、喷涂等工艺进行处理，涂饰层表面均匀，无毛刺，砂眼，气孔，裂纹，缩迹，砂迹，锈迹等缺陷。\n","GB/T 23161-2008"]
["T00081","标志杆","1．标志杆长1500mm，直径20～30mm，金属或ABS材料，粗细均匀、表面光滑无毛刺、缺损，笔直无翘曲；\n2．标志杆顶端80cm上，每10cm应涂有红白相间的油漆，油漆牢固，颜色鲜艳，对比明显，表面光泽均匀，无滴挂、漏漆；\n3．标志旗为红白双色，棉质材料；\n4．底座直径不小于200mm。\n"]
[null,"乒乓球","1．球直径40.00毫米，重量2.53-2.70克；\n2．圆度：0.4mm；\n3．材料为赛璐珞，接缝整齐，表面不反光。\n","GB/T 19851.8-2005《中小学体育器材和场地标准—乒乓球》","使用直径40毫米、重量2. 7克的大球"]
["T10131","羽毛球","球重2.35g～2.63g，球口外径：65～68mm， 毛片为鹅、鸭刀翎毛；球头为软木、复合软木、合成材料或代替品。\n","GB/T11881-2006《中小学体育器材和场地标准—羽毛球》"]
["T20011","哑铃","1．浸塑，优质，内有铸铁芯；\n2．外观浸塑处理，色泽鲜艳；\n3．单只重量允差为±30g。\n"]
["T10903","球车","1．可放入20只篮球；\n2．四个轮子为尼龙轮；\n3．材料可选钢管焊接，移动方便，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n"]
[null,"扩音器","1．手提式；\n2．便携式喇叭；\n3．配电池、充电器、12V电源两用。\n"]
["T10132","羽毛球拍","\n球拍总长度≤630mm,球拍宽度≤230mm,球拍弦面长度≤280mm；2个球拍为1副。 铝合金材质。\n","GB/T 19851.9-2005"]
["T10110","乒乓球记分牌","1.轻便简易、手动翻分；\n2.使用方便、可折叠收起；\n3.必须为特制纸板或其他硬材料；\n4.纸板为四套数字(两大两小)。\n"]
["T10102","乒乓球台（室内）","1.单拆移动型，由支架、台面、网架组成；\n2.支架底部有万向脚轮，单边折起后可多方向移动，支架采用50×50×1.5mm的方形管材制作，底部有可调节平整度的手轮，支架金属外表采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理；\n3.台面长2740mm，宽1525mm，高760mm,台面用两块专用球台高密度板组成，弹性及平整度达到国家标准。台面厚度为18mm，台面颜色为无光蓝或墨绿色，台面无划痕、明显的斑点、气泡、凹凸等缺陷；球台的边线和端线为20mm，中线为3mm，白色；台面弹性230～260 mm，弹性均匀度≤10 mm；球台稳定性≤14 mm，台面光泽度(  60°）；网架高15.25 mm,长度152.5mm，网为蓝色或墨绿色。\n","室内 GB/T2700-2005"]
[null,"篮球架（地埋）","1.采用固定单臂地埋式；\n2.立柱直径165mm，臂厚≥3.5mm的优质直缝电焊圆管制成，伸臂长1800mm，下拉杆采用42×3mm优质钢管制成；\n3.篮板采用1800×1050×50mm的SMC材料制作，篮圈上沿距地面距离为2800mm～3050mm；\n4.篮球架立柱底部与预埋件有块为13mm的法兰盘连接，地面以下800mm；\n5.篮圈用直径20mm的实心钢材制成；\n6.伸臂斜支架采用直径60mm，壁厚≥2.5mm的钢管制成，球架金属部分采用二氧化碳保护焊焊接成型，焊缝均匀，牢固无虚焊；\n7.球架整体符合GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求；\n8.金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB19272-2011"]

{"sheet":"小学体育","index":1,"n_rows":64,"n_cols":6,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,4],[24,4,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["小 学 体 育"]
["编号","名称","技术规范及要求","执行标准代号","备注"]
["T02002","接力棒","1.外形尺寸：直径φ30mm±2mm,长度为280mm～300mm，重量≥40g；\n2.铝合金材质，壁厚1.2mm,体形端直，无变形，无弯曲等缺陷；\n3.表面静电喷涂、色泽鲜艳。\n",null,"可用木质"]
["J01205","秒表","1.显示系统:能够计量60个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100秒，分段点时间、分段区时间和全部经过时间三排显示；\n2．最小记时值0．01秒。最大计时不少于10小时；误差不大于1/100。\n3.显示数字应清晰，不断划、不模糊、不闪烁。\n","GB/T 22778-2008"]
["T02001","起跑器","1．铝合金或者冷轧钢板底座并附带橡胶层，脚踏底座距离可调、倾斜度可调、长85cm(±3cm)、宽8cm，厚度≥3mm；\n2．定位销牢固。适用塑胶场地、混合场地等。金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n"]
[null,"联络旗","1.旗面为长方形400mm×250mm；\n2.手柄采用直径20mm的优质铝合金杆制成,有天然橡胶发泡手感,把套柔软；\n"]
[null,"终点柱","底座采用直径200mm、厚15mm的钢板制成，立柱采用20*70mm的扁方管，精焊而成，高1.4米，表面静电喷涂。\n"]
["T00040","跳高架、竿","立柱整体铝合金，高度2000mm,带升降，钢制底盘带轮可移动，底盘采用5mm厚钢板，一次冲压成型，底盘下有4个调节轮，横杆固定在立柱上，中心自然下垂小于20mm,金属件外表面抛丸喷砂、静电喷涂。跳高架有足够的高度。\n"," GB/T19851.17-2007 "]
["T00042","木尺","材质为实木或铝合金，20mm×40mm，长2000mm，刻度字码清晰，喷涂光亮，无漏喷、划痕等缺陷。\n"]
["J00011","皮尺","1．量程50米；分度值1cm；\n2．主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象；\n3．在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值； 尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强；\n4．在尺带或尺盒上应标明全长、制造厂名（或商标），数字和文字必须清晰、工整；有国家计量标志。\n","QB/T 1519-2011"]
["T10331","实心球 ","1．小学生用实心球，圆周长350～780mm，重量1000±30g，圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，不使用再生胶，产品没有异味；\n2．性能要求：从10m高处自由落体试验后，无破裂；\n3．外观质量要求：球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。\n","GB/T19851.18-2007"]
["T10301","垒球","1．圆周长195±10mm，重量80±5g，球面材料采用PU材料缝制，内有软木心，并缠绕5g腈纶线；\n2．性能要求：1000mm高度自由落体落下，回弹高度300mm；\n3．外观质量要求:商标、图案清晰，表面进行防滑处理，无颗粒脱落。\n","GB/T19851.19-2007"]
["T02003","栏架","栏板为ABS成型材料，其规格为：1100×70×20（mm）；升降范围550～700 mm，每50 mm一档，共五档；直径不小于32的圆管；底部方管40×40mm；竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠；底部方管内置配重，可调节。金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.16-2007",null,"和初中的调节成一致"]
[null,"小沙包","采用帆布、双层防漏，150g，填充物为沙粒或轻质物体。"]
["T10001","小学用篮球","1．圆周长645～670mm，质量420g～480g。 球体表面选用优质PU材料，厚度为1．4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构；\n2．性能要求：充气气压为：0．034MPa，充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，达到1600mm。产品检测报告有耐压力冲击检测。\n3．外观质量要求：图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均匀0．5m视距不明显。不能有露线、球面气泡杂质。\n","GB/T22868-2008"]
["T10002","小篮球架","1.室外用可拆装箱式配重；\n2.国标篮圈及篮网，篮圈距地高度2350mm～3050mm；\n3.篮板为钢化玻璃篮板，篮板尺寸：长1200mm～1800mm，宽800mm～1050mm；\n4.支柱钢管采用150×150mm的异形钢管，方钢管臂厚≥3.0mm；横梁采用100×160mm方钢管制成，臂厚≥3.0mm，伸臂长2250mm；\n5.配重箱长1000×2000mm箱体钢板厚3.0mm，\n6.篮圈采用高弹性材料，内部有钢簧，圈条为直径20mm的实心钢，篮网用锦纶绳体编织而成；\n7.篮球架金属外表，采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB 23176-2008"]
["T10030","软式排球","1．球圆周长650mm～670mm，误差≤5mm，质量220～310g，自动恢原时间≤30s,气孔大小≤4mm；\n2．球内材料使用软质聚氨酯泡沫塑料，反弹高度600mm，冲击次数13000次；\n3．外观:球体颜色均匀，无偏色、杂色和花斑。产品标志、图案完整。表层无划痕、气泡。模具缝痕迹，接缝表面平整，无划手现象。\n","GB/T19851.6-2005"]
["T10031","小型排球架","1.配重箱式排球柱：可齿轮自动升降，移动式，高度调节范围1800-2200mm；\n2.立柱直径89mm，壁厚≥3.0mm，升降柱直径为76mm，壁厚3.0mm，柱体后部装有紧绳器，材质为Q235B，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.13-2007"]
["T10103","乒乓球拍","2块为1副，直握拍，正反双胶皮，鲜红色和黑色，拍面平整.","GB/T23115-2008"]
["T10102","乒乓球台","1．户外乒乓球台；能满足学校体育教学、训练需要；\n2．台面可采用整张台面组成或由两个半张台面组成两种类型，台面长2740mm,宽1525mm,高680mm～760mm；\n3．球台面板选用除玻璃钢、水泥、石材、金属类材料以外的适宜室外使用的材料。台面材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达20年（非人为破坏）；\n4．球台台面的颜色为蓝色、绿色，表面无光泽，台面光泽度按QB/T390a-1999之3.6进行测量；端、边线和中线涂白色，厚度不应有手感凸起感觉；\n5．球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷；\n6．采用彩虹型支腿，圆管应≥60mm;壁厚均不小于3mm，同时要求安装方便，结构稳定，与地面牢固连接；\n7．球台网及网架应采用金属制件，厚度不小于4mm，用内六角螺丝固定在球台上，结构稳定。防锈、防松、防盗、防损坏；\n8．所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防盗帽；\n9．金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","室外  GB 19272-2011"]
["T10060","小足球","规格与材料：圆周535—560mm，质量270—320g 球面材料采用不低于1.2mm厚的PU材料缝制","GB/T22892-2008","根据学校需求可选用4#或5#足球"]
["T10061","小型足球门","1．五人制。球门内净基本尺寸：长×高=3000mm×2000mm；\n2．框架整体可移动，球门立杆和横梁均采用直径76×3mm优质钢管制成，框架后侧设有网钩，挂网方便，后支架采用直径42×3mm的钢管制成，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.15-2007"]
[null,"小皮球","皮球用优质橡胶制成无毒，无异味，彩色,皮球外圆周≥235mm，球重≥50g。\n"]
["T60001","联合训练器","主立柱用直径89mm,臂厚3mm钢管制成，可组成五边形；高度2300mm,其中爬杆两根，吊环一副，单杠1组，肋木一组，爬网一组，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n"]
["T05030","肋木","主立柱为直径89mm,厚为≥3mm的优质钢管，肋木埋入地下后尺寸：高2300mm，肋间距300mm，横杆直径32mm，使用宽度1000mm，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.1-2005","快乐健身园地中配备"]
["E00019","平梯","长*宽*高4000mm*720mm*2100mm；立柱直径89mm，金属外表面采用抛丸喷砂，表面静电喷处理。\n","GB/T19851.1-2005"]
["T60016","爬绳、爬竿","地埋式，1个框架配2根绳2根杆，框架宽3m,地上高度2.2m,绳和杆长2.2米。主管、横杆采用Φ89*3㎜优质圆钢管,金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n\n","GB/T19851.1-2005"]
["T60070","摸高器","主立柱采用直径114mm，臂厚≥3.5mm的优质圆管，地面以上2.5m，上部焊有直径42mm，臂厚≥3.0mm的伸臂,长度1300mm，伸臂上有6个逐渐升高的铜铃均匀分部在上边，上面有一个拉伸内塞，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n"]
["T60070","平衡木","1.主体采用100*100*3mm的优质方钢，呈蛇形在分部。下边有优质钢簧与预埋件，方钢分3段，每段长为2000mm；\n2.金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n"]
["T60070","跷跷板","主立柱采用直径≥114mm，臂厚≥3.5mm的圆形管材，地下设有500mm的预埋件，主立柱和预埋件用厚为15mm法兰盘连接，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n"]
["T20013","木哑铃","总长18厘米，手柄长8厘米，两端直径4.2厘米，中间手柄部分直径1.5厘米，重130~140g."]
["T05025","体操棒","铝合金材质制、长900～1000mm，截面直径30mm，表面光滑无毛刺、缺损。","GB/T19851.2-2005"]
["T05027","体操凳","1.体操凳尺寸：长*宽*高=2000*200*300mm，凳面厚度为50mm，板为松木板；\n2.金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理；\n3.体操凳整体表面平整，棱角光滑；喷清漆。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T10201","毽球","优质羽毛，橡胶底、橡胶盖。水波纹纸垫夹层。高13cm,底座宽4cm。","GB/T19851.21-2007"]
["T05013","山羊","山羊全高为680mm至1080mm范围内可调，立轴升降间距50mm，山羊头长460mm，山羊头宽280mm，山羊头高200mm， 山羊腿外径不小于30mm，壁厚不小于3mm， 山羊底脚为铸铁，小学用羊脚底椭圆面长径不小于60mm，椭圆面短颈不小于50mm。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05014","跳箱","１.跳箱为少年跳箱，长1000mm，高900mm，上宽350mm，下宽700mm，分为五级，用25mm厚硬杂木制成（桦木除外），面涂有起保护和装饰用的漆层，箱体间拼装稳定牢固，平直，接地平稳；\n２.跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适；\n３.表面用优质皮革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合,每节衔接应平整，紧凑。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05017","助跳板","S型，助跳板长1200mm，宽600mm，前端高65mm，后端高220mm，上表面有柔性层和防滑层，上板厚18mm，对助跳板施加6000N的压力，取消外力后不产生永久变形，底部有防滑防震脚垫4块 。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05001","低单杠","室外地埋式，主立柱采用直径89mm，壁厚≥3mm的圆管制成；地面以上高1800mm，地下预埋500mm，杠面采用弹簧钢制成，横杠直径28mm，长2000mm，器材表面经抛丸喷砂、静电喷图处理。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05002","高单杠","室外地埋式，主立柱采用直径89mm，壁厚≥3mm的圆管制成，地面以上高2000mm，地下预埋500mm，杠面采用弹簧钢制成，横杠直径28mm，长2000mm，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05022","体操垫（小）","该产品符合标准GB/T19851.2-2005的国家相关规定；1200mm×600mm×50mm，表面材质为绿色帆布，色泽一致，可折叠，内部填充密度35#以上整块优质海绵。\n","GB/T19851.2-2005"]
["T05022","体操垫（大）","该产品符合标准GB/T19851.2-2005的国家相关规定；2000mm×1200mm×100mm，表面材质为绿色帆布，色泽一致，内部填充密度35#以上整块优质海绵。\n","GB/T19851.2-2005"]
["E00037","长绳","1.长500cm，实心天然橡胶制成；\n2.木柄表面光滑无毛刺，喷清漆。\n","GB/T19851.20-2007"]
["E00037","短绳","1.长270cm，实心天然橡胶制成；\n2.木柄表面光滑无毛刺，喷清漆。\n","GB/T19851.20-2007"]
["T05032","呼啦圈","采用优质彩色塑料管制成，直径：80cm。 ","企业标准"]
[null,"气筒","铝合金打气筒,长51cm。","QB/T 2182-1995"]
["G30101","广播体操挂图","第九套广播体操。"]
["J02003","计算器","1. 分数、对数、指数表达式；乘方、平方根等以自然书写形式显示；\n2. 内置函数（函数、进制、统计）不少于250种；\n3. 三行显示屏幕，硬质保护外罩。\n","GB/T 4967-1995         JY/T 0382"]
[]
[]
["T10133","羽毛球网架","铸铁底座或新型环保ABS底座，移动式，底座外形尺寸：600×430×100mm，柱高1550mm，￠42钢管，壁厚不低于3mm,底座重量每≥35公斤，底座平稳无晃动。配羽毛球网和钢线1副。金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。 \n","GB/T 19851.13-2007"]
["T00036","跳高海绵包","1．外层用精细帆布，内胆高密度聚胺脂发泡材料，长3000mm，宽2000mm，厚≥300mm；\n2．人造海绵于垫套内缝合形成，海绵密度28#，当载荷落到垫子上时，凹陷深度平均为30～40mm，弹跳高度为20～120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型，无接缝、无味环保；\n3．表面平整无皱折，当载荷落至跳垫时，垫外层不会起皱折，里外层不会发生相对位移。\n"]
["T00060","铅球","1．铅球应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料浇铸成形；\n2．各铅球规格：\n重量 3-3.005kg，直径90-100mm；\n重量 4-4.005kg，直径95—110mm；\n重量 5-5.005kg，直径100—120mm；\n重量 6-6.005kg，直径105—125mm；\n3．表面加工成光滑球体，最大最小直径之差不大于1mm；\n4．表面应用电镀、喷涂等工艺进行处理，涂饰层表面均匀，无毛刺，砂眼，气孔，裂纹，缩迹，砂迹，锈迹等缺陷。\n","GB/T 23161-2008"]
["T05033","彩带","1．产品材质为彩色柔软纱布裁制而成；\n2．产品基本尺寸：长4000mm，宽50mm；\n3．彩带周边应用细线锁位，以防滑脱；\n4．彩带应带一根尼龙把手。\n"]
[null,"乒乓球","1．球重：2.20g -2.60g；\n2．园度：0.4mm，直径：43.4mm-44.4mm。 材料为赛璐珞，接缝整齐，表面不反光。\n","GB/T 19851.8-2005《中小学体育器材和场地标准—乒乓球》"]
["T10131","羽毛球","球重2.35g～2.63g，球口外径：65～68mm， 毛片为鹅、鸭刀翎毛；球头为软木、复合软木、合成材料或代替品。\n","GB/T11881-2006《中小学体育器材和场地标准—羽毛球》"]
["T20011","哑铃","1．外观浸塑处理，优质，内有铸铁芯，色泽鲜艳；\n2．单只重量允差为+30g。\n"]
["T10903","球车","1．可放入20只篮球；\n2．四个轮子为尼龙轮；\n3．材料可选钢管焊接，移动方便，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n"]
[null,"扩音器","1．手提式；\n2．便携式喇叭；\n3．配电池、充电器、12V电源两用。\n"]
["T10132","羽毛球拍","\n球拍总长度≤630mm,球拍宽度≤230mm,球拍弦面长度≤280mm；2个球拍为1副。 铝合金材质。\n","GB/T 19851.9-2005"]
["T10162","板羽球拍","1.球拍为木制；\n2.拍面宽170mm，拍面厚10mm。\n"]
[null,"板羽球","1.球重4-6g，用三根白色羽毛插在圆状木托或橡皮托上；\n2.羽毛长100-120mm，每根羽毛应剪成齿状（约8-10个锯齿）。\n"]
["T10110","乒乓球记分牌","1.轻便简易、手动翻分；\n2.使用方便、可折叠收起；\n3.必须为特制纸板或其他硬材料；\n4.纸板为四套数字(两大两小)。\n"]
["T10102","乒乓球台（室内）","1.单拆移动型，由支架、台面、网架组成；\n2.支架底部有万向脚轮，单边折起后可多方向移动，支架采用50×50×1.5mm的方形管材制作，底部有可调节平整度的手轮，支架金属外表采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理；\n3.台面长2740mm，宽1525mm，高680mm～760mm,台面用两块专用球台高密度板组成，弹性及平整度达到国家标准。台面厚度为18mm，台面颜色为无光蓝或墨绿色，台面无划痕、明显的斑点、气泡、凹凸等缺陷；球台的边线和端线为20mm，中线为3mm，白色；台面弹性230～260 mm，弹性均匀度≤10 mm；球台稳定性≤14 mm，台面光泽度(  60°）；网架高15.25 mm,长度152.5mm，网为蓝色或墨绿色。\n","室内 GB/T2700-2005"]
[null,"篮球架（地埋）","1.采用固定单臂地埋式；\n2.立柱直径165mm，臂厚≥3.5mm的优质直缝电焊圆管制成，伸臂长1800mm，下拉杆采用42×3mm优质钢管制成；\n3.篮板尺寸长1200mm～1800mm，宽800mm～1050mm，篮圈上沿距地面距离为2350mm～3050mm；\n4.篮球架立柱底部与预埋件有块为13mm的法兰盘连接，地面以下800mm；\n5.篮圈用直径20mm的实心钢材制成；\n6.伸臂斜支架采用直径60mm，壁厚≥2.5mm的钢管制成，球架金属部分采用二氧化碳保护焊焊接成型，焊缝均匀，牢固无虚焊；\n7.球架整体符合GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求；\n8.金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。\n","GB19272-2011"]